|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр) | | | | | |
| Наименование программного продукта | | ПК РИК (вер. 1.3.220225) | | | | | |
| АО «Социальная сфера-М» ДОЛ «Энергетик» | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №1 | | | | | **Здание душевого павильона** | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом | | | | | |
| Основание |  | | | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  | | |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | 06.2022 | | (01.01.2000) |  | | |
| Сметная стоимость | 1 874,168 (0,000) | тыс. руб. |  | | | | |
| *в том числе* |  | | | | | | |
| строительных работ | 1 506,444 (167,568) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | | | 162,505 (18,076) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 55,363 (6,159) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | | 2 120,15 | чел.-ч. |
| оборудования | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | 36,96 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Раздевалка мальчиков* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 525 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 54,15 | 8,99 | 487 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 4,21 | 8,99 | 38 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 1,79 | 8,99 | 16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 6,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 58,36 |  | 525 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  | 503 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 49,79 |  | 448 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,41 |  | 246 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 135,56 |  | 1 219 |
| 2 | ТЕРр 54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 199 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 204,40 |  | 19,83 | 8,99 | 178 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 24,10 |  | 2,34 | 8,99 | 21 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 10,27 |  | 1,00 | 8,99 | 9 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,87 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,80 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 228,50 |  | 22,17 |  | 199 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,83 |  | 187 |
|  | Пр/812-088.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 19,16 |  | 172 |
|  | Пр/774-088.0 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 12,29 |  | 110 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,62 |  | 481 |
| 3 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 32,83 | 8,99 | 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 5,18 | 8,99 | 47 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 1,98 | 8,99 | 18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 100,28 | 8,99 | 902 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 138,29 |  | 1 244 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,81 |  | 313 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 38,99 |  | 351 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,63 |  | 203 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199,91 |  | 1 798 |
| 4 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 19 775 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 283,94 | 8,99 | 2 553 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 2,55 | 8,99 | 23 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 1 913,16 | 8,99 | 17 199 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 34,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 2 199,65 |  | 19 775 |
| 4.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -9,894 | 146,77 |  | -1 452,14 | 8,99 | -13 055 |
| 4.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 9,894 | 127,53 |  | 1 261,78 | 8,99 | 11 343 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,83 |  | 2 570 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 320,13 |  | 2 878 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 185,79 |  | 1 671 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 515,21 |  | 22 612 |
| 5 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 591 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 499,45 |  | 55,71 | 8,99 | 501 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 82,72 |  | 10,03 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 | 1,15 | 5,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 65,74 |  | 591 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,30 |  | 245 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148,75 |  | 1 337 |
| 6 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 100 |  | 100 | 0,69 |  | 69,00 | 8,99 | 620 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  | 620 |
| 7 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 20,4 |  | 20,4 | 6,46 |  | 131,78 | 8,99 | 1 185 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 131,78 |  | 1 185 |
| 8 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 18,4 |  | 18,4 | 23,50 |  | 432,40 | 8,99 | 3 887 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 432,40 |  | 3 887 |
| 9 | ТЕР 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 25 281 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 668,30 |  | 32,23 | 8,99 | 290 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 475,18 |  | 9,98 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 13,48 |  | 0,28 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 164 872,43 |  | 2 769,86 | 8,99 | 24 901 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 201,00 | 1,15 | 3,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 167 015,91 |  | 2 812,07 |  | 25 281 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,51 |  | 293 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 35,11 |  | 316 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 17,88 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 865,06 |  | 25 758 |
| 10 | ТЕР 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 29 634 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 374,76 |  | 482,20 | 8,99 | 4 335 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 28,79 |  | 10,98 | 8,99 | 99 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,92 |  | 6,07 | 8,99 | 55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 190,68 |  | 2 803,16 | 8,99 | 25 200 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 159,67 | 1,15 | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 594,23 |  | 3 296,34 |  | 29 634 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 239,25 |  | 2 151 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 023,86 |  | 36 175 |
| 11 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 12 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 111 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 30,67 | 8,99 | 276 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 2,08 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 90,81 | 8,99 | 816 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 123,56 |  | 1 111 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  | 276 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 27,60 |  | 248 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,11 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,27 |  | 1 486 |
| 13 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 8,77 | 8,99 | 79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 0,45 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 10,42 |  | 94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  | 79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,54 |  | 77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,49 |  | 40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  | 211 |
| 14 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 15 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 16 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  | 0,01 | 3 266,70 |  | 32,67 | 8,99 | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 294 |
|  | *Раздевалка девочек* | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 525 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 54,15 | 8,99 | 487 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 4,21 | 8,99 | 38 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 1,79 | 8,99 | 16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 6,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 58,36 |  | 525 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  | 503 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 49,79 |  | 448 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,41 |  | 246 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 135,56 |  | 1 219 |
| 18 | ТЕРр 54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 199 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 204,40 |  | 19,83 | 8,99 | 178 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 24,10 |  | 2,34 | 8,99 | 21 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 10,27 |  | 1,00 | 8,99 | 9 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,87 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,80 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 228,50 |  | 22,17 |  | 199 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,83 |  | 187 |
|  | Пр/812-088.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 19,16 |  | 172 |
|  | Пр/774-088.0 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 12,29 |  | 110 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,62 |  | 481 |
| 19 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 32,83 | 8,99 | 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 5,18 | 8,99 | 47 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 1,98 | 8,99 | 18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 100,28 | 8,99 | 902 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 138,29 |  | 1 244 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,81 |  | 313 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 38,99 |  | 351 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,63 |  | 203 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199,91 |  | 1 798 |
| 20 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 19 775 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 283,94 | 8,99 | 2 553 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 2,55 | 8,99 | 23 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 1 913,16 | 8,99 | 17 199 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 34,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 2 199,65 |  | 19 775 |
| 20.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -9,894 | 146,77 |  | -1 452,14 | 8,99 | -13 055 |
| 20.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 9,894 | 127,53 |  | 1 261,78 | 8,99 | 11 343 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,83 |  | 2 570 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 320,13 |  | 2 878 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 185,79 |  | 1 671 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 515,21 |  | 22 612 |
| 21 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 591 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 499,45 |  | 55,71 | 8,99 | 501 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 82,72 |  | 10,03 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 | 1,15 | 5,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 65,74 |  | 591 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,30 |  | 245 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148,75 |  | 1 337 |
| 22 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 100 |  | 100 | 0,69 |  | 69,00 | 8,99 | 620 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  | 620 |
| 23 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 20,4 |  | 20,4 | 6,46 |  | 131,78 | 8,99 | 1 185 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 131,78 |  | 1 185 |
| 24 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 18,4 |  | 18,4 | 23,50 |  | 432,40 | 8,99 | 3 887 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 432,40 |  | 3 887 |
| 25 | ТЕР 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 25 281 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 668,30 |  | 32,23 | 8,99 | 290 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 475,18 |  | 9,98 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 13,48 |  | 0,28 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 164 872,43 |  | 2 769,86 | 8,99 | 24 901 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 201,00 | 1,15 | 3,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 167 015,91 |  | 2 812,07 |  | 25 281 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,51 |  | 293 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 35,11 |  | 316 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 17,88 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 865,06 |  | 25 758 |
| 26 | ТЕР 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 29 634 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 374,76 |  | 482,20 | 8,99 | 4 335 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 28,79 |  | 10,98 | 8,99 | 99 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,92 |  | 6,07 | 8,99 | 55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 190,68 |  | 2 803,16 | 8,99 | 25 200 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 159,67 | 1,15 | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 594,23 |  | 3 296,34 |  | 29 634 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 239,25 |  | 2 151 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 023,86 |  | 36 175 |
| 27 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 28 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 111 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 30,67 | 8,99 | 276 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 2,08 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 90,81 | 8,99 | 816 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 123,56 |  | 1 111 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  | 276 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 27,60 |  | 248 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,11 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,27 |  | 1 486 |
| 29 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 8,77 | 8,99 | 79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 0,45 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 10,42 |  | 94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  | 79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,54 |  | 77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,49 |  | 40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  | 211 |
| 30 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 31 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 32 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  | 0,01 | 3 266,70 |  | 32,67 | 8,99 | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 294 |
|  | *Душевая мальчиков* | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 525 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 54,15 | 8,99 | 487 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 4,21 | 8,99 | 38 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 1,79 | 8,99 | 16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 6,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 58,36 |  | 525 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  | 503 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 49,79 |  | 448 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,41 |  | 246 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 135,56 |  | 1 219 |
| 34 | ТЕРр 54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 199 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 204,40 |  | 19,83 | 8,99 | 178 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 24,10 |  | 2,34 | 8,99 | 21 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 10,27 |  | 1,00 | 8,99 | 9 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,87 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,80 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 228,50 |  | 22,17 |  | 199 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,83 |  | 187 |
|  | Пр/812-088.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 19,16 |  | 172 |
|  | Пр/774-088.0 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 12,29 |  | 110 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,62 |  | 481 |
| 35 | ТЕРр 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 1 945 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 548,33 |  | 167,24 | 8,99 | 1 503 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 161,23 |  | 49,18 | 8,99 | 442 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 19,30 |  | 5,89 | 8,99 | 53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,30 |  | 22,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,99 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 709,56 |  | 216,42 |  | 1 945 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 173,13 |  | 1 556 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 155,82 |  | 1 400 |
|  | Пр/774-097.0 | СП | % | 45 |  | 45 |  |  | 77,91 |  | 700 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 450,15 |  | 4 045 |
| 36 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 32,83 | 8,99 | 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 5,18 | 8,99 | 47 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 1,98 | 8,99 | 18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 100,28 | 8,99 | 902 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 138,29 |  | 1 244 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,81 |  | 313 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 38,99 |  | 351 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,63 |  | 203 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199,91 |  | 1 798 |
| 37 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 19 775 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 283,94 | 8,99 | 2 553 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 2,55 | 8,99 | 23 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 1 913,16 | 8,99 | 17 199 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 34,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 2 199,65 |  | 19 775 |
| 37.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -9,894 | 146,77 |  | -1 452,14 | 8,99 | -13 055 |
| 37.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 9,894 | 127,53 |  | 1 261,78 | 8,99 | 11 343 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,83 |  | 2 570 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 320,13 |  | 2 878 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 185,79 |  | 1 671 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 515,21 |  | 22 612 |
| 38 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 591 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 499,45 |  | 55,71 | 8,99 | 501 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 82,72 |  | 10,03 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 | 1,15 | 5,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 65,74 |  | 591 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 55,71 |  | 501 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,30 |  | 245 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148,75 |  | 1 337 |
| 39 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 100 |  | 100 | 0,69 |  | 69,00 | 8,99 | 620 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  | 620 |
| 40 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 20,4 |  | 20,4 | 6,46 |  | 131,78 | 8,99 | 1 185 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 131,78 |  | 1 185 |
| 41 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 18,4 |  | 18,4 | 23,50 |  | 432,40 | 8,99 | 3 887 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 432,40 |  | 3 887 |
| 42 | ТЕР 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 25 281 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 668,30 |  | 32,23 | 8,99 | 290 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 475,18 |  | 9,98 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 13,48 |  | 0,28 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 164 872,43 |  | 2 769,86 | 8,99 | 24 901 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 201,00 | 1,15 | 3,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 167 015,91 |  | 2 812,07 |  | 25 281 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,51 |  | 293 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 35,11 |  | 316 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 17,88 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 865,06 |  | 25 758 |
| 43 | ТЕР 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 29 634 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 374,76 |  | 482,20 | 8,99 | 4 335 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 28,79 |  | 10,98 | 8,99 | 99 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,92 |  | 6,07 | 8,99 | 55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 190,68 |  | 2 803,16 | 8,99 | 25 200 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 159,67 | 1,15 | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 594,23 |  | 3 296,34 |  | 29 634 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 239,25 |  | 2 151 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 023,86 |  | 36 175 |
| 44 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 45 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 111 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 30,67 | 8,99 | 276 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 2,08 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 90,81 | 8,99 | 816 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 123,56 |  | 1 111 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  | 276 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 27,60 |  | 248 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,11 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,27 |  | 1 486 |
| 46 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 8,77 | 8,99 | 79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 0,45 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 10,42 |  | 94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  | 79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,54 |  | 77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,49 |  | 40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  | 211 |
| 47 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 48 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 49 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  | 0,01 | 3 266,70 |  | 32,67 | 8,99 | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 294 |
| 50 | ТЕРр 65-6-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 1 695 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 991,34 |  | 19,91 | 8,99 | 179 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 66,16 |  | 0,66 | 8,99 | 6 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 7,19 |  | 0,07 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16 799,67 |  | 168,00 | 8,99 | 1 510 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 234,00 |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,56 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18 857,17 |  | 188,57 |  | 1 695 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,98 |  | 180 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 20,58 |  | 185 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 10,39 |  | 94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 1 974 |
| 51 | ТЕРр 65-8-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 8 000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 575,05 |  | 46,00 | 8,99 | 414 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 23,63 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,21 | 8,99 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 523,87 |  | 841,91 | 8,99 | 7 569 |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 61,90 |  | 4,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 122,55 |  | 889,80 |  | 8 000 |
| 51.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,0088 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,21 |  | 416 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 47,60 |  | 428 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 24,03 |  | 216 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 961,43 |  | 8 644 |
| 52 | ТЕРр 65-5-6 | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 19 570 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 269,62 |  | 226,96 | 8,99 | 2 040 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 12,32 |  | 1,23 | 8,99 | 11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 487,54 |  | 1 948,75 | 8,99 | 17 519 |
|  | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 266,70 |  | 26,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 21 769,48 |  | 2 176,94 |  | 19 570 |
| 52.1 | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,026 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 226,96 |  | 2 040 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 233,77 |  | 2 101 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 118,02 |  | 1 061 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 528,73 |  | 22 732 |
| 53 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  | 9 294 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 390,16 |  | 511,58 | 8,99 | 4 599 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 829,87 |  | 331,95 | 8,99 | 2 984 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 105,29 |  | 42,12 | 8,99 | 379 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 594,77 |  | 190,33 | 8,99 | 1 711 |
|  | ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 149,64 | 1,15 | 55,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,20 | 1,25 | 3,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 814,80 |  | 1 033,86 |  | 9 294 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 553,70 |  | 4 978 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 669,98 |  | 6 023 |
|  | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 398,66 |  | 3 584 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 102,50 |  | 18 901 |
| 54 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  | 14 960 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 767,33 |  | 812,97 | 8,99 | 7 309 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1 346,18 |  | 619,24 | 8,99 | 5 567 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 172,31 |  | 79,26 | 8,99 | 713 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 503,86 |  | 231,78 | 8,99 | 2 084 |
|  | ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 190,24 |  | 87,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,42 |  | 6,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 617,37 |  | 1 663,99 |  | 14 960 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 892,23 |  | 8 022 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 1 079,60 |  | 9 707 |
|  | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 642,41 |  | 5 776 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 386,00 |  | 30 443 |
|  | *Душевая девочек* | | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 525 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 54,15 | 8,99 | 487 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 4,21 | 8,99 | 38 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 1,79 | 8,99 | 16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 6,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 58,36 |  | 525 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  | 503 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 49,79 |  | 448 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 27,41 |  | 246 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 135,56 |  | 1 219 |
| 56 | ТЕРр 54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 199 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 204,40 |  | 19,83 | 8,99 | 178 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 24,10 |  | 2,34 | 8,99 | 21 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 10,27 |  | 1,00 | 8,99 | 9 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,87 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,80 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 228,50 |  | 22,17 |  | 199 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,83 |  | 187 |
|  | Пр/812-088.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 19,16 |  | 172 |
|  | Пр/774-088.0 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 12,29 |  | 110 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,62 |  | 481 |
| 57 | ТЕРр 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 1 945 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 548,33 |  | 167,24 | 8,99 | 1 503 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 161,23 |  | 49,18 | 8,99 | 442 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 19,30 |  | 5,89 | 8,99 | 53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,30 |  | 22,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,99 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 709,56 |  | 216,42 |  | 1 945 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 173,13 |  | 1 556 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 155,82 |  | 1 400 |
|  | Пр/774-097.0 | СП | % | 45 |  | 45 |  |  | 77,91 |  | 700 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 450,15 |  | 4 045 |
| 58 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 32,83 | 8,99 | 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 5,18 | 8,99 | 47 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 1,98 | 8,99 | 18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 100,28 | 8,99 | 902 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 138,29 |  | 1 244 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,81 |  | 313 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 38,99 |  | 351 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,63 |  | 203 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199,91 |  | 1 798 |
| 59 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 19 775 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 283,94 | 8,99 | 2 553 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 2,55 | 8,99 | 23 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 1 913,16 | 8,99 | 17 199 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 34,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 2 199,65 |  | 19 775 |
| 59.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -9,894 | 146,77 |  | -1 452,14 | 8,99 | -13 055 |
| 59.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 9,894 | 127,53 |  | 1 261,78 | 8,99 | 11 343 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,83 |  | 2 570 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 320,13 |  | 2 878 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 185,79 |  | 1 671 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 515,21 |  | 22 612 |
| 60 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,097 |  | 0,097 |  |  |  |  | 508 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 499,45 |  | 48,45 | 8,99 | 436 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 82,72 |  | 8,02 | 8,99 | 72 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 |  | 4,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 56,47 |  | 508 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48,45 |  | 436 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 48,45 |  | 436 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 23,74 |  | 214 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,66 |  | 1 158 |
| 61 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 100 |  | 100 | 0,69 |  | 69,00 | 8,99 | 620 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  | 620 |
| 62 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 20,4 |  | 20,4 | 6,46 |  | 131,78 | 8,99 | 1 185 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 131,78 |  | 1 185 |
| 63 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 18,4 |  | 18,4 | 23,50 |  | 432,40 | 8,99 | 3 887 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 432,40 |  | 3 887 |
| 64 | ТЕР 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 25 281 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 668,30 |  | 32,23 | 8,99 | 290 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 475,18 |  | 9,98 | 8,99 | 90 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 13,48 |  | 0,28 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 164 872,43 |  | 2 769,86 | 8,99 | 24 901 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 201,00 | 1,15 | 3,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 167 015,91 |  | 2 812,07 |  | 25 281 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,51 |  | 293 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 35,11 |  | 316 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 17,88 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 865,06 |  | 25 758 |
| 65 | ТЕР 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |  | 0,305 |  |  |  |  | 29 634 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 374,76 |  | 482,20 | 8,99 | 4 335 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 28,79 |  | 10,98 | 8,99 | 99 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,92 |  | 6,07 | 8,99 | 55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 190,68 |  | 2 803,16 | 8,99 | 25 200 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 159,67 | 1,15 | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 594,23 |  | 3 296,34 |  | 29 634 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 488,27 |  | 4 390 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 239,25 |  | 2 151 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 023,86 |  | 36 175 |
| 66 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 67 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 111 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 30,67 | 8,99 | 276 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 2,08 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 90,81 | 8,99 | 816 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 123,56 |  | 1 111 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  | 276 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 27,60 |  | 248 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,11 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,27 |  | 1 486 |
| 68 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 8,77 | 8,99 | 79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 0,45 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 10,42 |  | 94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  | 79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,54 |  | 77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,49 |  | 40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  | 211 |
| 69 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 70 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 71 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  | 0,01 | 3 266,70 |  | 32,67 | 8,99 | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 294 |
| 72 | ТЕРр 65-6-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 1 695 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 991,34 |  | 19,91 | 8,99 | 179 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 66,16 |  | 0,66 | 8,99 | 6 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 7,19 |  | 0,07 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16 799,67 |  | 168,00 | 8,99 | 1 510 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 234,00 |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,56 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18 857,17 |  | 188,57 |  | 1 695 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,98 |  | 180 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 20,58 |  | 185 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 10,39 |  | 94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 1 974 |
| 73 | ТЕРр 65-8-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 8 000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 575,05 |  | 46,00 | 8,99 | 414 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 23,63 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,21 | 8,99 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 523,87 |  | 841,91 | 8,99 | 7 569 |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 61,90 |  | 4,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 122,55 |  | 889,80 |  | 8 000 |
| 73.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,0088 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,21 |  | 416 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 47,60 |  | 428 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 24,03 |  | 216 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 961,43 |  | 8 644 |
| 74 | ТЕРр 65-5-6 | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  | 17 613 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 269,62 |  | 204,27 | 8,99 | 1 836 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 12,32 |  | 1,11 | 8,99 | 10 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 487,54 |  | 1 753,88 | 8,99 | 15 767 |
|  | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 266,70 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 21 769,48 |  | 1 959,26 |  | 17 613 |
| 74.1 | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,0234 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 204,27 |  | 1 836 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 210,40 |  | 1 891 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 106,22 |  | 955 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 275,88 |  | 20 459 |
| 75 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  | 9 294 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 390,16 |  | 511,58 | 8,99 | 4 599 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 829,87 |  | 331,95 | 8,99 | 2 984 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 105,29 |  | 42,12 | 8,99 | 379 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 594,77 |  | 190,33 | 8,99 | 1 711 |
|  | ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 149,64 | 1,15 | 55,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,20 | 1,25 | 3,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 814,80 |  | 1 033,86 |  | 9 294 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 553,70 |  | 4 978 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 669,98 |  | 6 023 |
|  | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 398,66 |  | 3 584 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 102,50 |  | 18 901 |
| 76 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  | 17 448 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 767,33 |  | 934,92 | 8,99 | 8 405 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 346,18 |  | 774,05 | 8,99 | 6 959 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 172,31 |  | 99,08 | 8,99 | 891 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 503,86 |  | 231,78 | 8,99 | 2 084 |
|  | ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 190,24 | 1,15 | 100,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,42 | 1,25 | 7,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 617,37 |  | 1 940,75 |  | 17 448 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 034,00 |  | 9 296 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 1 251,14 |  | 11 248 |
|  | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 744,48 |  | 6 693 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 936,37 |  | 35 389 |
|  | *Бойлерная* | | | | | | | | | | |
| 77 | ТЕР 09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | 1 476 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 19,81 |  | 38,27 | 8,99 | 344 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 10,13 |  | 21,27 | 8,99 | 191 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,33 |  | 104,71 | 8,99 | 941 |
|  | ТССЦ 203-8116 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,07 | 1,15 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,27 |  | 164,25 |  | 1 476 |
| 77.1 | ТССЦ 203-8116 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 0,5952380952 |  | 1 | 2 698,83 |  | 2 698,83 | 8,99 | 24 262 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 38,27 |  | 344 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 35,59 |  | 320 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 23,73 |  | 213 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 922,40 |  | 26 271 |
| 78 | ТЕРр 62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2408 |  | 0,2408 |  |  |  |  | 1 691 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 269,32 |  | 64,85 | 8,99 | 583 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 9,17 |  | 2,21 | 8,99 | 20 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,31 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 502,72 |  | 121,05 | 8,99 | 1 088 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33,29 |  | 8,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,10 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 781,21 |  | 188,11 |  | 1 691 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 65,16 |  | 586 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 58,64 |  | 527 |
|  | Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 29,97 |  | 270 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 276,72 |  | 2 488 |
| 79 | ТЕРр 62-3-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0462 |  | 0,0462 |  |  |  |  | 436 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 320,93 |  | 14,83 | 8,99 | 133 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 8,29 |  | 0,38 | 8,99 | 3 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 723,22 |  | 33,41 | 8,99 | 300 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,67 |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 052,44 |  | 48,62 |  | 436 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,89 |  | 134 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 13,40 |  | 121 |
|  | Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 6,85 |  | 62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68,87 |  | 619 |
| 80 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0462 |  | 0,0462 |  |  |  |  | 250 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 25,79 | 8,99 | 232 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 2,00 | 8,99 | 18 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 0,85 | 8,99 | 8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 3,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 27,79 |  | 250 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  | 240 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 23,71 |  | 214 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 13,05 |  | 118 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,55 |  | 582 |
| 81 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0462 |  | 0,0462 |  |  |  |  | 592 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 15,64 | 8,99 | 141 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 2,47 | 8,99 | 22 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 0,94 | 8,99 | 8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 47,76 | 8,99 | 429 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 65,87 |  | 592 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,58 |  | 149 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 18,57 |  | 167 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 10,78 |  | 97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95,22 |  | 856 |
| 82 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0462 |  | 0,0462 |  |  |  |  | 9 419 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 135,24 | 8,99 | 1 216 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 1,21 | 8,99 | 11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 0,90 | 8,99 | 8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 911,22 | 8,99 | 8 192 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 16,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 1 047,67 |  | 9 419 |
| 82.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -4,7124 | 146,77 |  | - 691,64 | 8,99 | -6 218 |
| 82.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 4,7124 | 127,53 |  | 600,97 | 8,99 | 5 403 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 136,14 |  | 1 224 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 152,48 |  | 1 371 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 88,49 |  | 796 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 197,97 |  | 10 771 |
| 83 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | 1 137 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 22,30 |  | 43,08 | 8,99 | 387 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 19,17 |  | 40,26 | 8,99 | 362 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,72 |  | 43,21 | 8,99 | 388 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,40 | 1,15 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 67,19 |  | 126,55 |  | 1 137 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,08 |  | 387 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 40,06 |  | 360 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 26,71 |  | 240 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,32 |  | 1 737 |
| 84 | ТССЦ 203-8113 | Дверь металлическая однопольная размером 800х2100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 2 847,27 |  | 2 847,27 | 8,99 | 25 597 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 847,27 |  | 25 597 |
| 85 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 86 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 111 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 30,67 | 8,99 | 276 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 2,08 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 90,81 | 8,99 | 816 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 123,56 |  | 1 111 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  | 276 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 27,60 |  | 248 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,11 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,27 |  | 1 486 |
| 87 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 8,77 | 8,99 | 79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 0,45 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 10,42 |  | 94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  | 79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,54 |  | 77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,49 |  | 40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  | 211 |
| 88 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 89 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 90 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  | 0,01 | 3 266,70 |  | 32,67 | 8,99 | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 294 |
|  | *Сушилка* | | | | | | | | | | |
| 91 | ТЕРр 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2634 |  | 0,2634 |  |  |  |  | 1 680 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 548,33 |  | 144,43 | 8,99 | 1 298 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 161,23 |  | 42,47 | 8,99 | 382 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 19,30 |  | 5,08 | 8,99 | 46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,30 |  | 19,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,99 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 709,56 |  | 186,90 |  | 1 680 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 149,51 |  | 1 344 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 134,56 |  | 1 210 |
|  | Пр/774-097.0 | СП | % | 45 |  | 45 |  |  | 67,28 |  | 605 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 388,74 |  | 3 495 |
| 92 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1927 |  | 0,1927 |  |  |  |  | 2 470 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 65,23 | 8,99 | 586 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 10,29 | 8,99 | 93 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 3,93 | 8,99 | 35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 199,22 | 8,99 | 1 791 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 8,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 274,74 |  | 2 470 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 69,16 |  | 621 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 77,46 |  | 696 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 44,95 |  | 404 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 397,15 |  | 3 570 |
| 93 | ТЕР 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,854 |  | 3,854 |  |  |  |  | 19 537 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 28,77 |  | 127,51 | 8,99 | 1 146 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 0,24 |  | 1,16 | 8,99 | 10 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 530,51 |  | 2 044,59 | 8,99 | 18 381 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,15 | 16,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 559,52 |  | 2 173,26 |  | 19 537 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 127,51 |  | 1 146 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 142,81 |  | 1 284 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 82,88 |  | 745 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 398,95 |  | 21 566 |
| 94 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,1927 |  | 0,1927 |  |  |  |  | 39 285 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 564,08 | 8,99 | 5 071 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 5,07 | 8,99 | 46 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 3,76 | 8,99 | 34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 3 800,67 | 8,99 | 34 168 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 68,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 4 369,82 |  | 39 285 |
| 94.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -19,6554 | 146,77 |  | -2 884,82 | 8,99 | -25 935 |
| 94.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 19,6554 | 127,53 |  | 2 506,65 | 8,99 | 22 535 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 567,84 |  | 5 105 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 635,98 |  | 5 718 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 369,10 |  | 3 318 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 996,73 |  | 44 921 |
| 95 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,1927 |  | 0,1927 |  |  |  |  | 1 174 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 499,45 |  | 110,68 | 8,99 | 995 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 82,72 |  | 19,93 | 8,99 | 179 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 | 1,15 | 10,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 130,61 |  | 1 174 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 110,68 |  | 995 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 110,68 |  | 995 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 54,23 |  | 488 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 295,52 |  | 2 657 |
| 96 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 300 |  | 300 | 0,69 |  | 207,00 | 8,99 | 1 861 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207,00 |  | 1 861 |
| 97 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 42 |  | 42 | 6,46 |  | 271,32 | 8,99 | 2 439 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 271,32 |  | 2 439 |
| 98 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 26,4 |  | 26,4 | 23,50 |  | 620,40 | 8,99 | 5 577 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 620,40 |  | 5 577 |
| 99 | ТЕР 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,73752 |  | 0,73752 |  |  |  |  | 71 658 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 374,76 |  | 1 166,00 | 8,99 | 10 482 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 28,79 |  | 26,54 | 8,99 | 239 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,92 |  | 14,68 | 8,99 | 132 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 190,68 |  | 6 778,31 | 8,99 | 60 937 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 159,67 | 1,15 | 135,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 1,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 594,23 |  | 7 970,85 |  | 71 658 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 180,68 |  | 10 614 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 1 180,68 |  | 10 614 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 578,53 |  | 5 201 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 730,06 |  | 87 473 |
| 100 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 2,44 | 8,99 | 22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 2,86 |  | 26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  | 22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,37 |  | 21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,24 |  | 11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  | 58 |
| 101 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  | 1 999 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 55,20 | 8,99 | 496 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 3,74 | 8,99 | 34 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 163,45 | 8,99 | 1 469 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 222,39 |  | 1 999 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,20 |  | 496 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 49,68 |  | 446 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 25,39 |  | 228 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 297,46 |  | 2 673 |
| 102 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 374 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 35,08 | 8,99 | 315 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 1,79 | 8,99 | 16 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,10 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 4,78 | 8,99 | 43 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 41,65 |  | 374 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,18 |  | 316 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 34,12 |  | 307 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,94 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93,71 |  | 842 |
| 103 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 4 |  | 4 | 120,38 |  | 481,52 | 8,99 | 4 329 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 481,52 |  | 4 329 |
| 104 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 105 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,018 |  | 0,018 | 3 266,70 |  | 58,80 | 8,99 | 529 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,80 |  | 529 |
| 106 | ТЕРр 65-6-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 1 695 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 991,34 |  | 19,91 | 8,99 | 179 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 66,16 |  | 0,66 | 8,99 | 6 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 7,19 |  | 0,07 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16 799,67 |  | 168,00 | 8,99 | 1 510 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 234,00 |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,56 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18 857,17 |  | 188,57 |  | 1 695 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,98 |  | 180 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 20,58 |  | 185 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 10,39 |  | 94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 1 974 |
| 107 | ТЕРр 65-8-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 8 000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 575,05 |  | 46,00 | 8,99 | 414 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 23,63 |  | 1,89 | 8,99 | 17 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,21 | 8,99 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 523,87 |  | 841,91 | 8,99 | 7 569 |
|  | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 61,90 |  | 4,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 122,55 |  | 889,80 |  | 8 000 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,21 |  | 416 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 47,60 |  | 428 |
|  | Пр/774-099.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 24,03 |  | 216 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 961,43 |  | 8 644 |
| 108 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | 1 137 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 22,30 |  | 43,08 | 8,99 | 387 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 19,17 |  | 40,26 | 8,99 | 362 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,72 |  | 43,21 | 8,99 | 388 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,40 | 1,15 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 67,19 |  | 126,55 |  | 1 137 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,08 |  | 387 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 40,06 |  | 360 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 26,71 |  | 240 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,32 |  | 1 737 |
| 109 | ТССЦ 203-8113 | Дверь металлическая однопольная размером 800х2100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 2 847,27 |  | 2 847,27 | 8,99 | 25 597 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 847,27 |  | 25 597 |
|  | *Склады* | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕРр 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,518 |  | 0,518 |  |  |  |  | 2 802 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 558,26 |  | 289,18 | 8,99 | 2 600 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 43,39 |  | 22,48 | 8,99 | 202 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 18,49 |  | 9,58 | 8,99 | 86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 36,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601,65 |  | 311,66 |  | 2 802 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 298,76 |  | 2 686 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 265,90 |  | 2 391 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 146,39 |  | 1 316 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 723,95 |  | 6 509 |
| 111 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,518 |  | 0,518 |  |  |  |  | 6 639 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 175,34 | 8,99 | 1 576 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 27,65 | 8,99 | 249 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 10,56 | 8,99 | 95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 535,52 | 8,99 | 4 814 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 23,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 738,51 |  | 6 639 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 185,90 |  | 1 671 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 208,21 |  | 1 872 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 120,84 |  | 1 086 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 067,56 |  | 9 597 |
| 112 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,518 |  | 0,518 |  |  |  |  | 105 602 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 1 516,32 | 8,99 | 13 632 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 13,62 | 8,99 | 122 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 10,11 | 8,99 | 91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 10 216,65 | 8,99 | 91 848 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 184,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 1,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 11 746,59 |  | 105 602 |
| 112.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -52,836 | 146,77 |  | -7 754,74 | 8,99 | -69 715 |
| 112.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 52,836 | 127,53 |  | 6 738,18 | 8,99 | 60 576 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 526,43 |  | 13 723 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 1 709,60 |  | 15 370 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 992,18 |  | 8 920 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 431,81 |  | 120 753 |
| 113 | ТЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 0,518 |  | 0,518 |  |  |  |  | 3 157 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 499,45 |  | 297,52 | 8,99 | 2 675 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 82,72 |  | 53,56 | 8,99 | 482 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 201-9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48,07 | 1,15 | 28,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 582,17 |  | 351,08 |  | 3 157 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 297,52 |  | 2 675 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 297,52 |  | 2 675 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 145,78 |  | 1 311 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 794,38 |  | 7 143 |
| 114 | ТССЦ 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 1 150 |  | 1 150 | 0,69 |  | 793,50 | 8,99 | 7 134 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 793,50 |  | 7 134 |
| 115 | ТССЦ 201-1583 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 56,3 |  | 56,3 | 6,46 |  | 363,70 | 8,99 | 3 270 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 363,70 |  | 3 270 |
| 116 | ТССЦ 201-1581 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 84,6 |  | 84,6 | 23,50 |  | 1 988,10 | 8,99 | 17 873 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 988,10 |  | 17 873 |
| 117 | ТЕР 10-05-008-03 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,2944 |  | 1,2944 |  |  |  |  | 60 614 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 689,31 |  | 1 026,08 | 8,99 | 9 224 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 27,12 |  | 43,88 | 8,99 | 394 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 382,32 |  | 5 672,48 | 8,99 | 50 996 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 81,00 | 1,15 | 120,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 098,75 |  | 6 742,44 |  | 60 614 |
| 117.1 | ТССЦ 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | - 112 |  | - 144,9728 | 14,83 |  | -2 149,95 | 8,99 | -19 328 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 026,08 |  | 9 224 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 1 108,17 |  | 9 962 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 564,34 |  | 5 073 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 265,00 |  | 56 321 |
| 118 | ТССЦ 101-2512 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 144,9728 |  | 144,9728 | 20,23 |  | 2 932,80 | 8,99 | 26 366 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 932,80 |  | 26 366 |
| 119 | ТЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2944 |  | 1,2944 |  |  |  |  | 23 907 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 560,63 |  | 834,53 | 8,99 | 7 502 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 18,39 |  | 29,76 | 8,99 | 268 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,32 |  | 0,52 | 8,99 | 5 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 386,70 |  | 1 794,94 | 8,99 | 16 137 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 68,37 | 1,15 | 101,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 965,72 |  | 2 659,23 |  | 23 907 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 835,05 |  | 7 507 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 835,05 |  | 7 507 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 409,17 |  | 3 678 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 903,45 |  | 35 092 |
| 120 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | 1 137 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 22,30 |  | 43,08 | 8,99 | 387 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 19,17 |  | 40,26 | 8,99 | 362 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,72 |  | 43,21 | 8,99 | 388 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,40 | 1,15 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 67,19 |  | 126,55 |  | 1 137 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,08 |  | 387 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 40,06 |  | 360 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 26,71 |  | 240 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,32 |  | 1 737 |
| 121 | ТССЦ 203-8113 | Дверь металлическая однопольная размером 800х2100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 2 847,27 |  | 2 847,27 | 8,99 | 25 597 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 847,27 |  | 25 597 |
| 122 | ТЕРм 08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 103 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 243,77 |  | 9,75 | 8,99 | 88 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,82 |  | 0,23 | 8,99 | 2 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,02 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,74 |  | 1,43 | 8,99 | 13 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 285,33 |  | 11,41 |  | 103 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  | 88 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 9,48 |  | 85 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,98 |  | 45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25,87 |  | 233 |
| 123 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0,873 |  | 0,873 |  |  |  |  | 9 697 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 306,68 |  | 267,73 | 8,99 | 2 407 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 20,80 |  | 18,16 | 8,99 | 163 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 908,05 |  | 792,73 | 8,99 | 7 127 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,00 |  | 29,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 235,53 |  | 1 078,62 |  | 9 697 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 267,73 |  | 2 407 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 240,96 |  | 2 166 |
|  | Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 123,16 |  | 1 107 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 442,74 |  | 12 970 |
| 124 | ТЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 935 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 876,98 |  | 87,70 | 8,99 | 788 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 44,68 |  | 4,47 | 8,99 | 40 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,26 | 8,99 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 119,54 |  | 11,95 | 8,99 | 107 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,40 |  | 9,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 041,20 |  | 104,12 |  | 935 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 87,96 |  | 790 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 85,32 |  | 766 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 44,86 |  | 403 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 234,30 |  | 2 104 |
| 125 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 10 |  | 10 | 120,38 |  | 1 203,80 | 8,99 | 10 822 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 203,80 |  | 10 822 |
| 126 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |  | 4 | 9,49 |  | 37,96 | 8,99 | 341 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,96 |  | 341 |
| 127 | ТССЦ 501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0873 |  | 0,0873 | 3 266,70 |  | 285,18 | 8,99 | 2 564 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 285,18 |  | 2 564 |
| 128 | ТЕРр 67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 551 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 16,41 | 8,99 | 148 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 560,00 |  | 44,80 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 1,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 765,09 |  | 61,21 |  | 551 |
| 128.1 | ТССЦ 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | - 100 |  | -8 | 5,60 |  | -44,80 | 8,99 | - 403 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  | 148 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 14,93 |  | 135 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 7,88 |  | 71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39,22 |  | 354 |
| 129 | ТССЦ 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | шт. | 8 |  | 8 | 19,18 |  | 153,44 | 8,99 | 1 379 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 153,44 |  | 1 379 |
|  | *Фасад* | | | | | | | | | | |
| 130 | ТЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5905 |  | 2,5905 |  |  |  |  | 16 431 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 120,20 |  | 358,08 | 8,99 | 3 219 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 7,19 |  | 23,28 | 8,99 | 209 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 558,36 |  | 1 446,43 | 8,99 | 13 003 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,80 | 1,15 | 41,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 685,75 |  | 1 827,79 |  | 16 431 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 358,08 |  | 3 219 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 358,08 |  | 3 219 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 175,46 |  | 1 577 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 361,33 |  | 21 227 |
| 131 | ТЕР 10-05-008-03 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,483 |  | 0,483 |  |  |  |  | 22 618 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 689,31 |  | 382,88 | 8,99 | 3 442 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 27,12 |  | 16,37 | 8,99 | 147 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 382,32 |  | 2 116,66 | 8,99 | 19 029 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 81,00 | 1,15 | 44,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 098,75 |  | 2 515,91 |  | 22 618 |
| 131.1 | ТССЦ 201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | шт. | - 114 |  | -55,062 | 1,60 |  | -88,10 | 8,99 | - 792 |
| 131.2 | ТССЦ 201-0833 | Бруски деревянные 60\*27 мм | м | -37 |  | -17,871 | 2,67 |  | -47,72 | 8,99 | - 429 |
| 131.3 | ТССЦ 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | -43 |  | -20,769 | 1,73 |  | -35,93 | 8,99 | - 323 |
| 131.4 | ТССЦ 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм | м | -84 |  | -40,572 | 0,37 |  | -15,01 | 8,99 | - 135 |
| 131.5 | ТССЦ 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | - 112 |  | -54,096 | 14,83 |  | - 802,24 | 8,99 | -7 212 |
| 131.6 | ТССЦ 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | - 468 |  | - 226,044 | 0,02 |  | -4,52 | 8,99 | -41 |
| 131.7 | ТССЦ 201-0802 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | м | - 277 |  | - 133,791 | 5,44 |  | - 727,82 | 8,99 | -6 543 |
| 131.8 | ТССЦ 101-2430 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | -10 |  | -4,83 | 13,09 |  | -63,22 | 8,99 | - 568 |
| 131.9 | ТССЦ 101-2435 | Клей <Перлфикс>, КНАУФ | кг | -76 |  | -36,708 | 1,58 |  | -58,00 | 8,99 | - 521 |
| 131.10 | ТССЦ 101-2437 | Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ | кг | -5 |  | -2,415 | 7,46 |  | -18,02 | 8,99 | - 162 |
| 131.11 | ТССЦ 101-2438 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | -34 |  | -16,422 | 2,70 |  | -44,34 | 8,99 | - 399 |
| 131.12 | ТССЦ 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | - 109 |  | -52,647 | 0,17 |  | -8,95 | 8,99 | -80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 382,88 |  | 3 442 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 413,51 |  | 3 717 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 210,58 |  | 1 893 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 226,13 |  | 11 023 |
| 132 | ТССЦ 101-4562 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5 | м2 | 57,96 |  | 57,96 | 56,65 |  | 3 283,43 | 8,99 | 29 518 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 283,43 |  | 29 518 |
| 133 | ТССЦ 101-3139 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | 10 шт. | 38,8 |  | 38,8 | 4,10 |  | 159,08 | 8,99 | 1 430 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,08 |  | 1 430 |
|  | *Входные группы* | | | | | | | | | | |
| 134 | ТЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,018 |  | 0,018 |  |  |  |  | 17 724 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 763,07 |  | 36,50 | 8,99 | 328 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2 539,11 |  | 57,13 | 8,99 | 514 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 349,57 |  | 7,87 | 8,99 | 71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 104 323,58 |  | 1 877,82 | 8,99 | 16 882 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 220,66 | 1,15 | 4,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 27,31 | 1,25 | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 108 625,76 |  | 1 971,45 |  | 17 724 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 44,37 |  | 399 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 45,26 |  | 407 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 25,73 |  | 231 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 042,44 |  | 18 362 |
| 135 | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  | 1 048 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 107,97 |  | 99,33 | 8,99 | 893 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 14,67 |  | 14,67 | 8,99 | 132 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,59 |  | 0,59 | 8,99 | 5 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 2,60 | 8,99 | 23 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,80 | 1,15 | 10,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 125,89 |  | 116,60 |  | 1 048 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 99,92 |  | 898 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР | % | 113 |  | 113 |  |  | 112,91 |  | 1 015 |
|  | Пр/774-021.1 | СП | % | 77 |  | 77 |  |  | 76,94 |  | 691 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 306,45 |  | 2 754 |
| 136 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,666 |  | 0,666 |  |  |  |  | 135 773 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 1 949,55 | 8,99 | 17 526 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 17,51 | 8,99 | 157 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 13,00 | 8,99 | 117 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 13 135,70 | 8,99 | 118 090 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00666 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 237,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 1,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 15 102,76 |  | 135 773 |
| 136.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -67,932 | 146,77 |  | -9 970,38 | 8,99 | -89 634 |
| 136.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 67,932 | 127,53 |  | 8 663,37 | 8,99 | 77 884 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 962,55 |  | 17 643 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 2 198,06 |  | 19 760 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 275,66 |  | 11 468 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 269,47 |  | 155 251 |
| 137 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  | 4 523 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 603,31 |  | 83,26 | 8,99 | 749 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 73,38 |  | 11,01 | 8,99 | 99 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 8,73 |  | 1,31 | 8,99 | 12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 406,67 |  | 408,80 | 8,99 | 3 675 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,08 | 1,15 | 10,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 083,36 |  | 503,07 |  | 4 523 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 84,57 |  | 761 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 124,32 |  | 1 119 |
|  | Пр/774-021.0 | СП | % | 95 |  | 95 |  |  | 80,34 |  | 723 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 707,73 |  | 6 365 |
| 138 | ТЕР 09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 1 т конструкций | 0,50556 |  | 0,50556 |  |  |  |  | 4 460 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 202,05 |  | 117,47 | 8,99 | 1 056 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 425,85 |  | 269,12 | 8,99 | 2 419 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 36,28 |  | 22,93 | 8,99 | 206 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 216,75 |  | 109,58 | 8,99 | 985 |
|  | ТССЦ 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0,50556 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,40 | 1,15 | 13,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,81 | 1,25 | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 844,65 |  | 496,17 |  | 4 460 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 140,40 |  | 1 262 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 130,57 |  | 1 174 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 87,05 |  | 782 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 713,79 |  | 6 416 |
| 139 | ТССЦ 103-1522 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм | м | 64 |  | 64 | 75,32 |  | 4 820,48 | 8,99 | 43 336 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 820,48 |  | 43 336 |
| 140 | ТССЦ 103-1511 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 56 |  | 56 | 48,24 |  | 2 701,44 | 8,99 | 24 286 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 701,44 |  | 24 286 |
| 141 | ТССЦ 103-1756 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 48 |  | 48 | 17,86 |  | 857,28 | 8,99 | 7 707 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 857,28 |  | 7 707 |
| 142 | ТЕР 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  | 1 567 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 291,10 |  | 53,56 | 8,99 | 482 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 480,17 |  | 96,03 | 8,99 | 863 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 33,80 |  | 6,76 | 8,99 | 61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 154,10 |  | 24,66 | 8,99 | 222 |
|  | ТССЦ 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,50 | 1,15 | 6,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,61 | 1,25 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 925,37 |  | 174,25 |  | 1 567 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 60,32 |  | 543 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 56,10 |  | 505 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 37,40 |  | 337 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 267,75 |  | 2 409 |
| 143 | ТССЦ 101-5058 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 12 |  | 12 | 91,49 |  | 1 097,88 | 8,99 | 9 870 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 097,88 |  | 9 870 |
| 144 | ТССЦ 101-4567 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,7 | м2 | 9,2 |  | 9,2 | 79,03 |  | 727,08 | 8,99 | 6 536 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 727,08 |  | 6 536 |
| 145 | ТССЦ 101-4564 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 | м2 | 9,2 |  | 9,2 | 57,60 |  | 529,92 | 8,99 | 4 764 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 529,92 |  | 4 764 |
| 146 | ТССЦ 101-3139 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | 10 шт. | 30 |  | 30 | 4,10 |  | 123,00 | 8,99 | 1 106 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123,00 |  | 1 106 |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | |  | 142 960,12 |  | 1 285 211 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | |  | 18 075,89 |  | 162 505 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | |  | 3 337,86 |  | 30 015 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | |  | 121 546,37 |  | 1 092 691 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | |  | 18 517,40 |  | 166 481 |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | |  | 19 849,84 |  | 178 457 |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | |  | 10 916,65 |  | 98 139 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  | 173 726,61 |  | 1 561 807 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | НДС | | | | | |  |  | 20 | 312 361,40 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС | | | | | |  |  |  | 1 874 168,40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
|  | | |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |