|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр) | | | | | |
| Наименование программного продукта | | ПК РИК (вер. 1.3.220225) | | | | | |
| АО «Социальная сфера-М» ДОЛ «Энергетик» | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2 | | | | |  | | |
| Здание пионерской комнаты | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом | | | | | |
| Основание |  | | | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  | | |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | 07.2022 | | (01.01.2000) |  | | |
| Сметная стоимость | 2 241,791 (0,000) | тыс. руб. |  | | | | |
| *в том числе* |  | | | | | | |
| строительных работ | 1 806,744 (200,974) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | | | 139,813 (15,552) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 61,415 (6,831) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | | 1 883,23 | чел.-ч. |
| оборудования | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | 29,49 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Фасад* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,016 |  | 2,016 |  |  |  |  | 12 788 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 120,20 |  | 278,67 | 8,99 | 2 505 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 7,19 |  | 18,12 | 8,99 | 163 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 558,36 |  | 1 125,65 | 8,99 | 10 120 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,80 | 1,15 | 31,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 685,75 |  | 1 422,44 |  | 12 788 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 278,67 |  | 2 505 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 278,67 |  | 2 505 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 136,55 |  | 1 227 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 837,66 |  | 16 520 |
| 2 | ТЕР 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,4234 |  | 0,4234 |  |  |  |  | 982 382 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 194,90 |  | 581,81 | 8,99 | 5 230 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 411,26 |  | 217,66 | 8,99 | 1 957 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 8,47 |  | 4,48 | 8,99 | 40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 256 201,11 |  | 108 475,55 | 8,99 | 975 195 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,72 | 1,15 | 70,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,66 | 1,25 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 257 807,27 |  | 109 275,02 |  | 982 382 |
| 2.1 | ТССЦ 203-0993 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | - 100 |  | -42,34 | 2 479,72 |  | - 104 991,34 | 8,99 | - 943 872 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 586,29 |  | 5 270 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 633,19 |  | 5 692 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 322,46 |  | 2 899 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 239,33 |  | 47 101 |
| 3 | ТССЦ 203-0968 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 42,34 |  | 42,34 | 1 555,32 |  | 65 852,25 | 8,99 | 592 012 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 65 852,25 |  | 592 012 |
| 4 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,04 |  | 5,04 |  |  |  |  | 3 413 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 22,30 |  | 129,25 | 8,99 | 1 162 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 19,17 |  | 120,77 | 8,99 | 1 086 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,72 |  | 129,63 | 8,99 | 1 165 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 5,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,40 | 1,15 | 13,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 67,19 |  | 379,65 |  | 3 413 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 129,25 |  | 1 162 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 120,20 |  | 1 081 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 80,14 |  | 720 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 579,99 |  | 5 214 |
| 5 | ТССЦ 203-8124 | Дверь металлическая, размером 1200х2100 мм | шт. | 2 |  | 2 | 2 994,43 |  | 5 988,86 | 8,99 | 53 840 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 988,86 |  | 53 840 |
| 6 | ТЕР 10-05-008-03 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,483 |  | 0,483 |  |  |  |  | 22 618 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 689,31 |  | 382,88 | 8,99 | 3 442 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 27,12 |  | 16,37 | 8,99 | 147 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 382,32 |  | 2 116,66 | 8,99 | 19 029 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 81,00 | 1,15 | 44,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 098,75 |  | 2 515,91 |  | 22 618 |
| 6.1 | ТССЦ 201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | шт. | - 114 |  | -55,062 | 1,60 |  | -88,10 | 8,99 | - 792 |
| 6.2 | ТССЦ 201-0833 | Бруски деревянные 60\*27 мм | м | -37 |  | -17,871 | 2,67 |  | -47,72 | 8,99 | - 429 |
| 6.3 | ТССЦ 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | -43 |  | -20,769 | 1,73 |  | -35,93 | 8,99 | - 323 |
| 6.4 | ТССЦ 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм | м | -84 |  | -40,572 | 0,37 |  | -15,01 | 8,99 | - 135 |
| 6.5 | ТССЦ 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | - 112 |  | -54,096 | 14,83 |  | - 802,24 | 8,99 | -7 212 |
| 6.6 | ТССЦ 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | - 468 |  | - 226,044 | 0,02 |  | -4,52 | 8,99 | -41 |
| 6.7 | ТССЦ 201-0802 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | м | - 277 |  | - 133,791 | 5,44 |  | - 727,82 | 8,99 | -6 543 |
| 6.8 | ТССЦ 101-2430 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | -10 |  | -4,83 | 13,09 |  | -63,22 | 8,99 | - 568 |
| 6.9 | ТССЦ 101-2435 | Клей <Перлфикс>, КНАУФ | кг | -76 |  | -36,708 | 1,58 |  | -58,00 | 8,99 | - 521 |
| 6.10 | ТССЦ 101-2437 | Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ | кг | -5 |  | -2,415 | 7,46 |  | -18,02 | 8,99 | - 162 |
| 6.11 | ТССЦ 101-2438 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | -34 |  | -16,422 | 2,70 |  | -44,34 | 8,99 | - 399 |
| 6.12 | ТССЦ 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | - 109 |  | -52,647 | 0,17 |  | -8,95 | 8,99 | -80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 382,88 |  | 3 442 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 413,51 |  | 3 717 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 210,58 |  | 1 893 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 226,13 |  | 11 023 |
| 7 | ТССЦ 101-4562 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5 | м2 | 57,96 |  | 57,96 | 56,65 |  | 3 283,43 | 8,99 | 29 518 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 283,43 |  | 29 518 |
| 8 | ТССЦ 101-3139 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | 10 шт. | 38,8 |  | 38,8 | 4,10 |  | 159,08 | 8,99 | 1 430 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,08 |  | 1 430 |
|  | *Входные группы* | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,6528 |  | 0,6528 |  |  |  |  | 133 082 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 1 910,91 | 8,99 | 17 179 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 17,16 | 8,99 | 154 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 12,75 | 8,99 | 115 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 12 875,35 | 8,99 | 115 749 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,006528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 233,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 14 803,42 |  | 133 082 |
| 9.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -66,5856 | 146,77 |  | -9 772,77 | 8,99 | -87 857 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 923,66 |  | 17 294 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 2 154,50 |  | 19 369 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 250,38 |  | 11 241 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 435,53 |  | 75 835 |
| 10 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 66,5856 |  | 66,5856 | 127,53 |  | 8 491,66 | 8,99 | 76 340 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 491,66 |  | 76 340 |
|  | *Видеозал* | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРр 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,637 |  | 0,637 |  |  |  |  | 730 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,49 |  | 81,21 | 8,99 | 730 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 2,97479 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,44 |  | 11,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 127,49 |  | 81,21 |  | 730 |
| 11.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 2,97479 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 81,21 |  | 730 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 72,28 |  | 650 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 39,79 |  | 358 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,28 |  | 1 738 |
| 12 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | 15 095 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 17,62 |  | 255,31 | 8,99 | 2 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 32,52 |  | 512,19 | 8,99 | 4 605 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,75 |  | 43,31 | 8,99 | 389 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,35 |  | 911,61 | 8,99 | 8 195 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,30 | 1,15 | 33,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 4,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,49 |  | 1 679,11 |  | 15 095 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 298,62 |  | 2 684 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 328,48 |  | 2 952 |
|  | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 |  | 69 |  |  | 206,05 |  | 1 852 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 213,64 |  | 19 899 |
| 13 | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,126 |  | 0,126 |  |  |  |  | 58 147 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 933,39 |  | 135,25 | 8,99 | 1 216 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 747,17 |  | 275,18 | 8,99 | 2 474 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 248,64 |  | 39,16 | 8,99 | 352 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48 075,43 |  | 6 057,50 | 8,99 | 54 457 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 116,82 | 1,15 | 16,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19,44 | 1,25 | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50 755,99 |  | 6 467,93 |  | 58 147 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 174,41 |  | 1 568 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 177,90 |  | 1 599 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 101,16 |  | 909 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 746,99 |  | 60 655 |
| 14 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,637 |  | 0,637 |  |  |  |  | 8 165 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 215,63 | 8,99 | 1 939 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 34,01 | 8,99 | 306 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 12,99 | 8,99 | 117 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 658,54 | 8,99 | 5 920 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 28,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 908,18 |  | 8 165 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 228,62 |  | 2 056 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 256,05 |  | 2 303 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 148,60 |  | 1 336 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 312,83 |  | 11 804 |
| 15 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,671 |  | 0,671 |  |  |  |  | 136 793 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 1 964,19 | 8,99 | 17 658 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 17,64 | 8,99 | 159 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 13,10 | 8,99 | 118 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 13 234,31 | 8,99 | 118 976 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00671 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 239,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 15 216,14 |  | 136 793 |
| 15.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -68,442 | 146,77 |  | -10 045,23 | 8,99 | -90 307 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 977,29 |  | 17 776 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 2 214,56 |  | 19 909 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 285,24 |  | 11 554 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 670,71 |  | 77 949 |
| 16 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 68,442 |  | 68,442 | 127,53 |  | 8 728,41 | 8,99 | 78 468 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 728,41 |  | 78 468 |
| 17 | ТЕРр 62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9508 |  | 0,9508 |  |  |  |  | 14 258 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 738,95 |  | 702,59 | 8,99 | 6 316 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 8,29 |  | 7,88 | 8,99 | 71 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 1,22 | 8,99 | 11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 920,85 |  | 875,54 | 8,99 | 7 871 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,03 |  | 84,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 668,09 |  | 1 586,01 |  | 14 258 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 703,81 |  | 6 327 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 633,43 |  | 5 694 |
|  | Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 323,75 |  | 2 910 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 543,19 |  | 22 862 |
| 18 | ТЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9508 |  | 0,9508 |  |  |  |  | 4 573 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 106,95 |  | 116,94 | 8,99 | 1 051 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2,94 |  | 3,49 | 8,99 | 31 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,13 |  | 0,15 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 408,42 |  | 388,33 | 8,99 | 3 491 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,15 | 13,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,31 |  | 508,76 |  | 4 573 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 117,09 |  | 1 052 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 117,09 |  | 1 052 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 57,37 |  | 515 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 683,22 |  | 6 140 |
| 19 | ТЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  | 4 487 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 169,31 |  | 23,36 | 8,99 | 210 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 14,41 |  | 2,16 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,51 |  | 0,08 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 946,92 |  | 473,63 | 8,99 | 4 258 |
|  | ТССЦ 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,19 | 1,15 | 2,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 130,64 |  | 499,15 |  | 4 487 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,44 |  | 211 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 25,32 |  | 228 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 12,89 |  | 116 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 537,36 |  | 4 831 |
| 20 | ТССЦ 101-2905 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 12 |  | 12 | 157,68 |  | 1 892,16 | 8,99 | 17 011 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 892,16 |  | 17 011 |
| 21 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,637 |  | 0,637 |  |  |  |  | 39 634 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 903,70 |  | 662,01 | 8,99 | 5 951 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 437,16 |  | 348,09 | 8,99 | 3 129 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 9,76 |  | 7,77 | 8,99 | 70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 3 398,65 | 8,99 | 30 554 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 75,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 676,26 |  | 4 408,75 |  | 39 634 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 669,78 |  | 6 021 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 669,78 |  | 6 021 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 328,19 |  | 2 950 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 406,72 |  | 48 605 |
| 22 | ТЕРр 67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 551 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 16,41 | 8,99 | 148 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 560,00 |  | 44,80 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 1,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 765,09 |  | 61,21 |  | 551 |
| 22.1 | ТССЦ 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | - 100 |  | -8 | 5,60 |  | -44,80 | 8,99 | - 403 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  | 148 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 14,93 |  | 135 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 7,88 |  | 71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39,22 |  | 354 |
| 23 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 74 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 2,05 | 8,99 | 18 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 622,00 |  | 6,22 | 8,99 | 56 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,09 |  | 8,27 |  | 74 |
| 23.1 | ТССЦ 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | - 100 |  | -1 | 6,22 |  | -6,22 | 8,99 | -56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 18 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,87 |  | 16 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,98 |  | 9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | 43 |
| 24 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 4 878 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 803,68 |  | 64,29 | 8,99 | 578 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,07 | 8,99 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,03 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 978,00 |  | 478,24 | 8,99 | 4 299 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,10 |  | 7,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 782,58 |  | 542,60 |  | 4 878 |
| 24.1 | ТССЦ 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | - 100 |  | -8 | 59,78 |  | - 478,24 | 8,99 | -4 299 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 64,32 |  | 578 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 58,53 |  | 526 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 30,87 |  | 277 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 153,76 |  | 1 382 |
| 25 | ТССЦ 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | шт. | 8 |  | 8 | 19,18 |  | 153,44 | 8,99 | 1 379 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 153,44 |  | 1 379 |
| 26 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 27 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 8 |  | 8 | 120,38 |  | 963,04 | 8,99 | 8 658 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 963,04 |  | 8 658 |
| 28 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  | 1 564 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 89,48 |  | 84,11 | 8,99 | 756 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 58,22 |  | 54,73 | 8,99 | 492 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 2,42 | 8,99 | 22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,44 |  | 35,19 | 8,99 | 316 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,92 |  | 9,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 185,14 |  | 174,03 |  | 1 564 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 86,53 |  | 778 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 83,93 |  | 755 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 44,13 |  | 397 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 302,09 |  | 2 716 |
| 29 | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  | 1 925 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 145,31 |  | 136,59 | 8,99 | 1 228 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 31,07 |  | 29,21 | 8,99 | 263 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,12 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,34 |  | 48,26 | 8,99 | 434 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 |  | 15,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 227,72 |  | 214,06 |  | 1 925 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 136,71 |  | 1 229 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 132,61 |  | 1 192 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 69,72 |  | 627 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 416,39 |  | 3 744 |
| 30 | ТССЦ 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,022 |  | 0,022 | 3 036,70 |  | 66,81 | 8,99 | 601 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 66,81 |  | 601 |
| 31 | ТССЦ 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,072 |  | 0,072 | 4 814,01 |  | 346,61 | 8,99 | 3 116 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 346,61 |  | 3 116 |
| 32 | ТССЦ 509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 94 |  | 94 | 1,28 |  | 120,32 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,32 |  | 1 082 |
|  | *Пионерская комната* | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 154 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 348,34 |  | 13,48 | 8,99 | 121 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 364,75 |  | 3,65 | 8,99 | 33 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 35,85 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,30 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,97 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 713,09 |  | 17,13 |  | 154 |
| 33.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,84 |  | 124 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 12,46 |  | 112 |
|  | Пр/774-090.0 | СП | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,50 |  | 58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  | 324 |
| 34 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 3 911 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 897,85 |  | 17,35 | 8,99 | 156 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 230,99 |  | 25,85 | 8,99 | 232 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 145,73 |  | 3,06 | 8,99 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 327,38 |  | 391,90 | 8,99 | 3 523 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 104,28 | 1,15 | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,35 | 1,25 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 25 456,22 |  | 435,10 |  | 3 911 |
| 34.1 | ТССЦ 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | - 100 |  | -1,68 | 207,00 |  | - 347,76 | 8,99 | -3 126 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,41 |  | 184 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 22,04 |  | 199 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 11,23 |  | 101 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,61 |  | 1 085 |
| 35 | ТЕР 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 460 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,90 |  | 5,99 | 8,99 | 54 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3,52 |  | 0,35 | 8,99 | 3 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 448,55 |  | 44,86 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,82 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 511,97 |  | 51,20 |  | 460 |
| 35.1 | ТССЦ 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | - 112 |  | -11,2 | 3,93 |  | -44,02 | 8,99 | - 396 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,99 |  | 54 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 6,47 |  | 58 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 3,29 |  | 30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  | 152 |
| 36 | ТССЦ 203-0239 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 1,68 |  | 1,68 | 385,58 |  | 647,77 | 8,99 | 5 823 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 647,77 |  | 5 823 |
| 37 | ТССЦ 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  | 1 | 94,68 |  | 94,68 | 8,99 | 851 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  | 851 |
| 38 | ТССЦ 203-0478 | Наличник Н-4, размер 13х70 мм | м | 10 |  | 10 | 11,53 |  | 115,30 | 8,99 | 1 037 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,30 |  | 1 037 |
| 39 | ТЕРр 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,287 |  | 0,287 |  |  |  |  | 329 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,49 |  | 36,59 | 8,99 | 329 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 1,34029 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,44 |  | 5,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 127,49 |  | 36,59 |  | 329 |
| 39.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 1,34029 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36,59 |  | 329 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 32,57 |  | 293 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 17,93 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 87,09 |  | 783 |
| 40 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 6,74 |  | 6,74 |  |  |  |  | 8 075 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 17,62 |  | 136,57 | 8,99 | 1 228 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 32,52 |  | 273,98 | 8,99 | 2 463 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,75 |  | 23,17 | 8,99 | 208 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,35 |  | 487,64 | 8,99 | 4 384 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,30 | 1,15 | 17,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 2,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,49 |  | 898,19 |  | 8 075 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 159,74 |  | 1 436 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 175,71 |  | 1 580 |
|  | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 |  | 69 |  |  | 110,22 |  | 991 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 184,12 |  | 10 646 |
| 41 | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0574 |  | 0,0574 |  |  |  |  | 26 489 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 933,39 |  | 61,61 | 8,99 | 554 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 747,17 |  | 125,36 | 8,99 | 1 127 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 248,64 |  | 17,84 | 8,99 | 160 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48 075,43 |  | 2 759,53 | 8,99 | 24 808 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 116,82 | 1,15 | 7,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19,44 | 1,25 | 1,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50 755,99 |  | 2 946,50 |  | 26 489 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 79,45 |  | 714 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 81,04 |  | 728 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 46,08 |  | 414 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 073,62 |  | 27 631 |
| 42 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,287 |  | 0,287 |  |  |  |  | 3 678 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 97,15 | 8,99 | 873 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 15,32 | 8,99 | 138 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 5,85 | 8,99 | 53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 296,71 | 8,99 | 2 667 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 13,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 409,18 |  | 3 678 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,00 |  | 926 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 115,36 |  | 1 037 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 66,95 |  | 602 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 591,49 |  | 5 317 |
| 43 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,287 |  | 0,287 |  |  |  |  | 58 510 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 840,12 | 8,99 | 7 553 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 7,54 | 8,99 | 68 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 5,60 | 8,99 | 50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 5 660,58 | 8,99 | 50 889 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00287 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 102,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 6 508,24 |  | 58 510 |
| 43.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -29,274 | 146,77 |  | -4 296,54 | 8,99 | -38 626 |
| 43.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 29,274 | 127,53 |  | 3 733,31 | 8,99 | 33 562 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 845,72 |  | 7 603 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 947,21 |  | 8 515 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 549,72 |  | 4 942 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 441,94 |  | 66 903 |
| 44 | ТЕРр 62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,601 |  | 0,601 |  |  |  |  | 9 013 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 738,95 |  | 444,11 | 8,99 | 3 993 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 8,29 |  | 4,98 | 8,99 | 45 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,77 | 8,99 | 7 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 920,85 |  | 553,43 | 8,99 | 4 975 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,03 |  | 53,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,10 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 668,09 |  | 1 002,52 |  | 9 013 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 444,88 |  | 4 000 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 400,39 |  | 3 600 |
|  | Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 204,64 |  | 1 840 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 607,55 |  | 14 453 |
| 45 | ТЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,601 |  | 0,601 |  |  |  |  | 2 892 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 106,95 |  | 73,92 | 8,99 | 665 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2,94 |  | 2,21 | 8,99 | 20 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,13 |  | 0,10 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 408,42 |  | 245,46 | 8,99 | 2 207 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,15 | 8,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,31 |  | 321,59 |  | 2 892 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 74,02 |  | 666 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 74,02 |  | 666 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 36,27 |  | 326 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 431,88 |  | 3 884 |
| 46 | ТЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  |  | 2 543 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 169,31 |  | 13,24 | 8,99 | 119 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 14,41 |  | 1,22 | 8,99 | 11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,51 |  | 0,04 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 946,92 |  | 268,39 | 8,99 | 2 413 |
|  | ТССЦ 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,19 | 1,15 | 1,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 130,64 |  | 282,85 |  | 2 543 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,28 |  | 119 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 14,34 |  | 129 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 7,30 |  | 65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 304,49 |  | 2 737 |
| 47 | ТССЦ 101-2905 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 6,8 |  | 6,8 | 157,68 |  | 1 072,22 | 8,99 | 9 639 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 072,22 |  | 9 639 |
| 48 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,287 |  | 0,287 |  |  |  |  | 17 857 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 903,70 |  | 298,27 | 8,99 | 2 681 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 437,16 |  | 156,83 | 8,99 | 1 410 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 9,76 |  | 3,50 | 8,99 | 31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 1 531,26 | 8,99 | 13 766 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 33,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 676,26 |  | 1 986,36 |  | 17 857 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 301,77 |  | 2 712 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 301,77 |  | 2 712 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 147,87 |  | 1 329 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 436,00 |  | 21 898 |
| 49 | ТЕРр 67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 275 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 8,20 | 8,99 | 74 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 560,00 |  | 22,40 | 8,99 | 201 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 765,09 |  | 30,60 |  | 275 |
| 49.1 | ТССЦ 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | - 100 |  | -4 | 5,60 |  | -22,40 | 8,99 | - 201 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  | 74 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,46 |  | 67 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 3,94 |  | 36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,60 |  | 177 |
| 50 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 74 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 2,05 | 8,99 | 18 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 622,00 |  | 6,22 | 8,99 | 56 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,09 |  | 8,27 |  | 74 |
| 50.1 | ТССЦ 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | - 100 |  | -1 | 6,22 |  | -6,22 | 8,99 | -56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 18 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,87 |  | 16 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,98 |  | 9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | 43 |
| 51 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 2 439 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 803,68 |  | 32,15 | 8,99 | 289 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,04 | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,02 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 978,00 |  | 239,12 | 8,99 | 2 150 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,10 |  | 3,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 782,58 |  | 271,31 |  | 2 439 |
| 51.1 | ТССЦ 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | - 100 |  | -4 | 59,78 |  | - 239,12 | 8,99 | -2 150 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,17 |  | 289 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 29,27 |  | 263 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 15,44 |  | 139 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,90 |  | 691 |
| 52 | ТССЦ 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | шт. | 4 |  | 4 | 19,18 |  | 76,72 | 8,99 | 690 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,72 |  | 690 |
| 53 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 54 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 4 |  | 4 | 120,38 |  | 481,52 | 8,99 | 4 329 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 481,52 |  | 4 329 |
| 55 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  | 732 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 89,48 |  | 39,37 | 8,99 | 354 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 58,22 |  | 25,62 | 8,99 | 230 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 1,13 | 8,99 | 10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,44 |  | 16,47 | 8,99 | 148 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,92 |  | 4,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 185,14 |  | 81,46 |  | 732 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,50 |  | 364 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 39,29 |  | 353 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 20,66 |  | 186 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141,41 |  | 1 271 |
| 56 | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  | 901 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 145,31 |  | 63,94 | 8,99 | 575 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 31,07 |  | 13,67 | 8,99 | 123 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,34 |  | 22,59 | 8,99 | 203 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 |  | 7,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 227,72 |  | 100,20 |  | 901 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 64,00 |  | 576 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 62,08 |  | 559 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 32,64 |  | 294 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 194,92 |  | 1 754 |
| 57 | ТССЦ 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |  | 0,012 | 3 036,70 |  | 36,44 | 8,99 | 328 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,44 |  | 328 |
| 58 | ТССЦ 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  | 0,03 | 4 814,01 |  | 144,42 | 8,99 | 1 298 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 144,42 |  | 1 298 |
| 59 | ТССЦ 509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 44 |  | 44 | 1,28 |  | 56,32 | 8,99 | 506 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56,32 |  | 506 |
|  | *Тамбур* | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 154 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 348,34 |  | 13,48 | 8,99 | 121 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 364,75 |  | 3,65 | 8,99 | 33 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 35,85 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,30 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,97 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 713,09 |  | 17,13 |  | 154 |
| 60.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,84 |  | 124 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 12,46 |  | 112 |
|  | Пр/774-090.0 | СП | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,50 |  | 58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  | 324 |
| 61 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 3 911 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 897,85 |  | 17,35 | 8,99 | 156 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 230,99 |  | 25,85 | 8,99 | 232 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 145,73 |  | 3,06 | 8,99 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 327,38 |  | 391,90 | 8,99 | 3 523 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 104,28 | 1,15 | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,35 | 1,25 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 25 456,22 |  | 435,10 |  | 3 911 |
| 61.1 | ТССЦ 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | - 100 |  | -1,68 | 207,00 |  | - 347,76 | 8,99 | -3 126 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,41 |  | 184 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 22,04 |  | 199 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 11,23 |  | 101 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,61 |  | 1 085 |
| 62 | ТЕР 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 469 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 59,90 |  | 6,89 | 8,99 | 62 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 3,52 |  | 0,44 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 448,55 |  | 44,86 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 511,97 |  | 52,19 |  | 469 |
| 62.1 | ТССЦ 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | - 112 |  | -11,2 | 3,93 |  | -44,02 | 8,99 | - 396 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  | 62 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 7,44 |  | 67 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 3,79 |  | 34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,40 |  | 174 |
| 63 | ТССЦ 203-0239 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 1,68 |  | 1,68 | 385,58 |  | 647,77 | 8,99 | 5 823 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 647,77 |  | 5 823 |
| 64 | ТССЦ 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  | 1 | 94,68 |  | 94,68 | 8,99 | 851 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  | 851 |
| 65 | ТССЦ 203-0478 | Наличник Н-4, размер 13х70 мм | м | 10 |  | 10 | 11,53 |  | 115,30 | 8,99 | 1 037 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,30 |  | 1 037 |
| 66 | ТЕРр 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,077 |  | 0,077 |  |  |  |  | 88 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,49 |  | 9,82 | 8,99 | 88 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 0,35959 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,44 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 127,49 |  | 9,82 |  | 88 |
| 66.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 0,35959 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,82 |  | 88 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 8,74 |  | 78 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,81 |  | 43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,37 |  | 209 |
| 67 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  | 2 756 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 17,62 |  | 46,60 | 8,99 | 419 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 32,52 |  | 93,50 | 8,99 | 841 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,75 |  | 7,91 | 8,99 | 71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,35 |  | 166,41 | 8,99 | 1 496 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,30 | 1,15 | 6,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,49 |  | 306,51 |  | 2 756 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 54,51 |  | 490 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 59,96 |  | 539 |
|  | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 |  | 69 |  |  | 37,61 |  | 338 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 404,08 |  | 3 633 |
| 68 | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  |  | 6 923 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 933,39 |  | 16,10 | 8,99 | 145 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 747,17 |  | 32,76 | 8,99 | 295 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 248,64 |  | 4,66 | 8,99 | 42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48 075,43 |  | 721,13 | 8,99 | 6 483 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 116,82 | 1,15 | 2,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19,44 | 1,25 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50 755,99 |  | 769,99 |  | 6 923 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  | 187 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 21,18 |  | 191 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 12,04 |  | 108 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 803,21 |  | 7 222 |
| 69 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,077 |  | 0,077 |  |  |  |  | 987 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 26,06 | 8,99 | 234 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 4,11 | 8,99 | 37 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 1,57 | 8,99 | 14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 79,60 | 8,99 | 716 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 109,77 |  | 987 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,63 |  | 248 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 30,95 |  | 278 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 17,96 |  | 161 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 158,68 |  | 1 426 |
| 70 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,012 |  | 0,012 |  |  |  |  | 2 447 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 35,13 | 8,99 | 316 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 0,32 | 8,99 | 3 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 0,23 | 8,99 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 236,68 | 8,99 | 2 128 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 4,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 272,13 |  | 2 447 |
| 70.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -1,224 | 146,77 |  | - 179,65 | 8,99 | -1 615 |
| 70.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 1,224 | 127,53 |  | 156,10 | 8,99 | 1 403 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,36 |  | 318 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 39,60 |  | 356 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,98 |  | 207 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 311,16 |  | 2 798 |
| 71 | ТЕРр 62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,326 |  | 0,326 |  |  |  |  | 4 889 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 738,95 |  | 240,90 | 8,99 | 2 166 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 8,29 |  | 2,70 | 8,99 | 24 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,42 | 8,99 | 4 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 920,85 |  | 300,20 | 8,99 | 2 699 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,03 |  | 29,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,10 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 668,09 |  | 543,80 |  | 4 889 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 241,32 |  | 2 170 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 217,19 |  | 1 953 |
|  | Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 111,01 |  | 998 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 872,00 |  | 7 840 |
| 72 | ТЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,326 |  | 0,326 |  |  |  |  | 1 568 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 106,95 |  | 40,10 | 8,99 | 360 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2,94 |  | 1,20 | 8,99 | 11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,13 |  | 0,05 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 408,42 |  | 133,14 | 8,99 | 1 197 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,15 | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,31 |  | 174,44 |  | 1 568 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,15 |  | 360 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 40,15 |  | 360 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 19,67 |  | 176 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 234,26 |  | 2 104 |
| 73 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,077 |  | 0,077 |  |  |  |  | 4 790 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 903,70 |  | 80,02 | 8,99 | 719 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 437,16 |  | 42,08 | 8,99 | 378 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 9,76 |  | 0,94 | 8,99 | 8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 410,83 | 8,99 | 3 693 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 9,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 676,26 |  | 532,93 |  | 4 790 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 80,96 |  | 727 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 80,96 |  | 727 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 39,67 |  | 356 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 653,56 |  | 5 873 |
| 74 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 74 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 2,05 | 8,99 | 18 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 622,00 |  | 6,22 | 8,99 | 56 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,09 |  | 8,27 |  | 74 |
| 74.1 | ТССЦ 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | - 100 |  | -1 | 6,22 |  | -6,22 | 8,99 | -56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 18 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,87 |  | 16 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,98 |  | 9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | 43 |
| 75 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 609 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 803,68 |  | 8,04 | 8,99 | 72 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,01 | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 978,00 |  | 59,78 | 8,99 | 537 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,10 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 782,58 |  | 67,83 |  | 609 |
| 75.1 | ТССЦ 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | - 100 |  | -1 | 59,78 |  | -59,78 | 8,99 | - 537 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,04 |  | 72 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,32 |  | 66 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 3,86 |  | 35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,23 |  | 173 |
| 76 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 77 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 1 |  | 1 | 120,38 |  | 120,38 | 8,99 | 1 082 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,38 |  | 1 082 |
| 78 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  | 267 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 89,48 |  | 14,32 | 8,99 | 129 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 58,22 |  | 9,32 | 8,99 | 84 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,41 | 8,99 | 4 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,44 |  | 5,99 | 8,99 | 54 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,92 |  | 1,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 185,14 |  | 29,63 |  | 267 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,73 |  | 133 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,29 |  | 129 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,51 |  | 68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51,43 |  | 464 |
| 79 | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  | 328 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 145,31 |  | 23,25 | 8,99 | 209 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 31,07 |  | 4,97 | 8,99 | 45 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,02 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,34 |  | 8,21 | 8,99 | 74 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 |  | 2,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 227,72 |  | 36,43 |  | 328 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,27 |  | 209 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,57 |  | 203 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,87 |  | 107 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,87 |  | 638 |
| 80 | ТССЦ 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,016 |  | 0,016 | 3 036,70 |  | 48,59 | 8,99 | 437 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,59 |  | 437 |
| 81 | ТССЦ 509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 16 |  | 16 | 1,28 |  | 20,48 | 8,99 | 184 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,48 |  | 184 |
|  | *Комната старшего вожатого* | | | | | | | | | | |
| 82 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 154 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 348,34 |  | 13,48 | 8,99 | 121 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 364,75 |  | 3,65 | 8,99 | 33 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 35,85 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,30 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,97 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 713,09 |  | 17,13 |  | 154 |
| 82.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,84 |  | 124 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 12,46 |  | 112 |
|  | Пр/774-090.0 | СП | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,50 |  | 58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  | 324 |
| 83 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 3 911 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 897,85 |  | 17,35 | 8,99 | 156 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 230,99 |  | 25,85 | 8,99 | 232 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 145,73 |  | 3,06 | 8,99 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 327,38 |  | 391,90 | 8,99 | 3 523 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 104,28 | 1,15 | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,35 | 1,25 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 25 456,22 |  | 435,10 |  | 3 911 |
| 83.1 | ТССЦ 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | - 100 |  | -1,68 | 207,00 |  | - 347,76 | 8,99 | -3 126 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,41 |  | 184 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 22,04 |  | 199 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 11,23 |  | 101 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,61 |  | 1 085 |
| 84 | ТЕР 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 469 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 59,90 |  | 6,89 | 8,99 | 62 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 3,52 |  | 0,44 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 448,55 |  | 44,86 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 511,97 |  | 52,19 |  | 469 |
| 84.1 | ТССЦ 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | - 112 |  | -11,2 | 3,93 |  | -44,02 | 8,99 | - 396 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  | 62 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 7,44 |  | 67 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 3,79 |  | 34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,40 |  | 174 |
| 85 | ТССЦ 203-0239 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 1,68 |  | 1,68 | 385,58 |  | 647,77 | 8,99 | 5 823 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 647,77 |  | 5 823 |
| 86 | ТССЦ 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  | 1 | 94,68 |  | 94,68 | 8,99 | 851 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  | 851 |
| 87 | ТССЦ 203-0478 | Наличник Н-4, размер 13х70 мм | м | 10 |  | 10 | 11,53 |  | 115,30 | 8,99 | 1 037 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,30 |  | 1 037 |
| 88 | ТЕРр 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  |  | 141 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,49 |  | 15,68 | 8,99 | 141 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 0,57441 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,44 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 127,49 |  | 15,68 |  | 141 |
| 88.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 0,57441 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,68 |  | 141 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 13,96 |  | 125 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 7,68 |  | 69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  | 335 |
| 89 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  | 3 235 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 17,62 |  | 54,71 | 8,99 | 492 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 32,52 |  | 109,76 | 8,99 | 987 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,75 |  | 9,28 | 8,99 | 83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,35 |  | 195,35 | 8,99 | 1 756 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,30 | 1,15 | 7,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,49 |  | 359,82 |  | 3 235 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 63,99 |  | 575 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 70,39 |  | 633 |
|  | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 |  | 69 |  |  | 44,15 |  | 397 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 474,36 |  | 4 265 |
| 90 | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,027 |  | 0,027 |  |  |  |  | 12 460 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 933,39 |  | 28,98 | 8,99 | 261 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 747,17 |  | 58,97 | 8,99 | 530 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 248,64 |  | 8,39 | 8,99 | 75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48 075,43 |  | 1 298,04 | 8,99 | 11 669 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 116,82 | 1,15 | 3,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19,44 | 1,25 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50 755,99 |  | 1 385,99 |  | 12 460 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,37 |  | 336 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 38,12 |  | 343 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 21,67 |  | 195 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 445,78 |  | 12 998 |
| 91 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  |  | 1 576 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 41,64 | 8,99 | 374 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 6,57 | 8,99 | 59 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 2,51 | 8,99 | 23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 127,16 | 8,99 | 1 143 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 5,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 175,37 |  | 1 576 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  | 397 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 49,45 |  | 445 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 28,70 |  | 258 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 253,52 |  | 2 279 |
| 92 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  |  | 25 075 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 360,05 | 8,99 | 3 237 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 3,23 | 8,99 | 29 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 2,40 | 8,99 | 22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 2 425,96 | 8,99 | 21 809 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00123 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 43,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 2 789,24 |  | 25 075 |
| 92.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -12,546 | 146,77 |  | -1 841,38 | 8,99 | -16 554 |
| 92.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 12,546 | 127,53 |  | 1 599,99 | 8,99 | 14 384 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 362,45 |  | 3 259 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 405,94 |  | 3 650 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 235,59 |  | 2 118 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 189,38 |  | 28 673 |
| 93 | ТЕРр 53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,3913 |  | 0,3913 |  |  |  |  | 469 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 87,08 |  | 34,07 | 8,99 | 306 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 46,23 |  | 18,09 | 8,99 | 163 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 |  | 2,26 | 8,99 | 20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 |  | 0,367822 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,30 |  | 4,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,45 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 133,31 |  | 52,16 |  | 469 |
| 93.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 |  | 0,367822 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36,33 |  | 326 |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 33,42 |  | 300 |
|  | Пр/774-087.0 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 18,89 |  | 170 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104,47 |  | 939 |
| 94 | ТЕР 10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1055 |  | 0,1055 |  |  |  |  | 7 961 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 876,53 |  | 106,35 | 8,99 | 956 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 40,71 |  | 5,37 | 8,99 | 48 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 335,50 |  | 773,90 | 8,99 | 6 957 |
|  | ТССЦ 104-9016 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 103 |  | 10,8665 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 103,00 | 1,15 | 12,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 252,74 |  | 885,62 |  | 7 961 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 106,35 |  | 956 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 114,86 |  | 1 032 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 58,49 |  | 526 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 058,97 |  | 9 519 |
| 95 | ТЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39312 |  | 0,39312 |  |  |  |  | 1 891 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 106,95 |  | 48,35 | 8,99 | 435 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2,94 |  | 1,44 | 8,99 | 13 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,13 |  | 0,06 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 408,42 |  | 160,56 | 8,99 | 1 443 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,15 | 5,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,31 |  | 210,35 |  | 1 891 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48,41 |  | 436 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 48,41 |  | 436 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 23,72 |  | 214 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 282,48 |  | 2 541 |
| 96 | ТЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39312 |  | 0,39312 |  |  |  |  | 7 261 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 560,63 |  | 253,45 | 8,99 | 2 279 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 18,39 |  | 9,04 | 8,99 | 81 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,32 |  | 0,16 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 386,70 |  | 545,14 | 8,99 | 4 901 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 68,37 | 1,15 | 30,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 965,72 |  | 807,63 |  | 7 261 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 253,61 |  | 2 280 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 253,61 |  | 2 280 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 124,27 |  | 1 117 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 185,51 |  | 10 658 |
| 97 | ТЕР 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 39,312 |  | 39,312 |  |  |  |  | 2 922 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 7,19 |  | 325,05 | 8,99 | 2 922 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,90 | 1,15 | 40,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7,19 |  | 325,05 |  | 2 922 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 325,05 |  | 2 922 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 |  | 94 |  |  | 305,55 |  | 2 747 |
|  | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 165,78 |  | 1 490 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 796,38 |  | 7 159 |
| 98 | ТЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,022 |  | 0,022 |  |  |  |  | 823 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 169,31 |  | 4,28 | 8,99 | 38 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 14,41 |  | 0,40 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,51 |  | 0,01 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 946,92 |  | 86,83 | 8,99 | 781 |
|  | ТССЦ 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,19 | 1,15 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 130,64 |  | 91,51 |  | 823 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | 38 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 4,63 |  | 41 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 2,36 |  | 21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 98,50 |  | 885 |
| 99 | ТССЦ 101-2905 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 2,2 |  | 2,2 | 157,68 |  | 346,90 | 8,99 | 3 119 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 346,90 |  | 3 119 |
| 100 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  |  | 7 653 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 903,70 |  | 127,83 | 8,99 | 1 149 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 437,16 |  | 67,21 | 8,99 | 604 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 9,76 |  | 1,50 | 8,99 | 13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 656,25 | 8,99 | 5 900 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 14,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 676,26 |  | 851,29 |  | 7 653 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 129,33 |  | 1 162 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 129,33 |  | 1 162 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 63,37 |  | 569 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 043,99 |  | 9 384 |
| 101 | ТЕРр 67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 275 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 8,20 | 8,99 | 74 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 560,00 |  | 22,40 | 8,99 | 201 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 765,09 |  | 30,60 |  | 275 |
| 101.1 | ТССЦ 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | - 100 |  | -4 | 5,60 |  | -22,40 | 8,99 | - 201 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  | 74 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,46 |  | 67 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 3,94 |  | 36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,60 |  | 177 |
| 102 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 74 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 2,05 | 8,99 | 18 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 622,00 |  | 6,22 | 8,99 | 56 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,09 |  | 8,27 |  | 74 |
| 102.1 | ТССЦ 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | - 100 |  | -1 | 6,22 |  | -6,22 | 8,99 | -56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 18 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,87 |  | 16 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,98 |  | 9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | 43 |
| 103 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1 219 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 803,68 |  | 16,07 | 8,99 | 144 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,02 | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,01 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 978,00 |  | 119,56 | 8,99 | 1 075 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,10 |  | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 782,58 |  | 135,65 |  | 1 219 |
| 103.1 | ТССЦ 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | - 100 |  | -2 | 59,78 |  | - 119,56 | 8,99 | -1 075 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,08 |  | 144 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 14,63 |  | 131 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 7,72 |  | 69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38,44 |  | 344 |
| 104 | ТССЦ 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | шт. | 4 |  | 4 | 19,18 |  | 76,72 | 8,99 | 690 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,72 |  | 690 |
| 105 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  | 1 | 9,49 |  | 9,49 | 8,99 | 85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  | 85 |
| 106 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 2 |  | 2 | 120,38 |  | 240,76 | 8,99 | 2 164 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,76 |  | 2 164 |
| 107 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  | 532 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 89,48 |  | 28,63 | 8,99 | 257 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 58,22 |  | 18,63 | 8,99 | 167 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 0,82 | 8,99 | 7 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,44 |  | 11,98 | 8,99 | 108 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,92 |  | 3,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 185,14 |  | 59,24 |  | 532 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,45 |  | 264 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 28,57 |  | 256 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,02 |  | 135 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 102,83 |  | 923 |
| 108 | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  | 655 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 145,31 |  | 46,50 | 8,99 | 418 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 31,07 |  | 9,94 | 8,99 | 89 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,04 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,34 |  | 16,43 | 8,99 | 148 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 |  | 5,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 227,72 |  | 72,87 |  | 655 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,54 |  | 418 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 45,14 |  | 405 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 23,74 |  | 213 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141,75 |  | 1 273 |
| 109 | ТССЦ 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |  | 0,012 | 3 036,70 |  | 36,44 | 8,99 | 328 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,44 |  | 328 |
| 110 | ТССЦ 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |  | 0,02 | 4 814,01 |  | 96,28 | 8,99 | 866 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96,28 |  | 866 |
| 111 | ТССЦ 509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 32 |  | 32 | 1,28 |  | 40,96 | 8,99 | 368 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40,96 |  | 368 |
|  | *Радиорубка* | | | | | | | | | | |
| 112 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 154 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 348,34 |  | 13,48 | 8,99 | 121 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 364,75 |  | 3,65 | 8,99 | 33 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 35,85 |  | 0,36 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,30 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,97 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 713,09 |  | 17,13 |  | 154 |
| 112.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,84 |  | 124 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 12,46 |  | 112 |
|  | Пр/774-090.0 | СП | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,50 |  | 58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  | 324 |
| 113 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  | 0,0168 |  |  |  |  | 3 911 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 897,85 |  | 17,35 | 8,99 | 156 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 230,99 |  | 25,85 | 8,99 | 232 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 145,73 |  | 3,06 | 8,99 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 327,38 |  | 391,90 | 8,99 | 3 523 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 104,28 | 1,15 | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,35 | 1,25 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 25 456,22 |  | 435,10 |  | 3 911 |
| 113.1 | ТССЦ 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | - 100 |  | -1,68 | 207,00 |  | - 347,76 | 8,99 | -3 126 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,41 |  | 184 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 22,04 |  | 199 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 11,23 |  | 101 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,61 |  | 1 085 |
| 114 | ТЕР 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 469 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 59,90 |  | 6,89 | 8,99 | 62 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 3,52 |  | 0,44 | 8,99 | 4 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 448,55 |  | 44,86 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 511,97 |  | 52,19 |  | 469 |
| 114.1 | ТССЦ 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | - 112 |  | -11,2 | 3,93 |  | -44,02 | 8,99 | - 396 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  | 62 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 7,44 |  | 67 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 3,79 |  | 34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,40 |  | 174 |
| 115 | ТССЦ 203-0239 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 | м2 | 1,68 |  | 1,68 | 385,58 |  | 647,77 | 8,99 | 5 823 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 647,77 |  | 5 823 |
| 116 | ТССЦ 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  | 1 | 94,68 |  | 94,68 | 8,99 | 851 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  | 851 |
| 117 | ТССЦ 203-0478 | Наличник Н-4, размер 13х70 мм | м | 10 |  | 10 | 11,53 |  | 115,30 | 8,99 | 1 037 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,30 |  | 1 037 |
| 118 | ТЕРр 57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,294 |  | 0,294 |  |  |  |  | 337 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,49 |  | 37,48 | 8,99 | 337 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 1,37298 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,44 |  | 5,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 127,49 |  | 37,48 |  | 337 |
| 118.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 |  | 1,37298 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 337 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 33,36 |  | 300 |
|  | Пр/774-091.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 18,37 |  | 165 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89,21 |  | 802 |
| 119 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 8,82 |  | 8,82 |  |  |  |  | 10 567 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 17,62 |  | 178,72 | 8,99 | 1 607 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 32,52 |  | 358,53 | 8,99 | 3 223 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,75 |  | 30,32 | 8,99 | 273 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,35 |  | 638,13 | 8,99 | 5 737 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,30 | 1,15 | 23,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 3,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,49 |  | 1 175,38 |  | 10 567 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 209,04 |  | 1 880 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 229,94 |  | 2 068 |
|  | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 |  | 69 |  |  | 144,24 |  | 1 297 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 549,56 |  | 13 932 |
| 120 | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0588 |  | 0,0588 |  |  |  |  | 27 134 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 933,39 |  | 63,12 | 8,99 | 567 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1 747,17 |  | 128,42 | 8,99 | 1 154 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 248,64 |  | 18,28 | 8,99 | 164 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48 075,43 |  | 2 826,84 | 8,99 | 25 413 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 116,82 | 1,15 | 7,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19,44 | 1,25 | 1,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50 755,99 |  | 3 018,38 |  | 27 134 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 81,40 |  | 731 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 83,03 |  | 746 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 |  | 58 |  |  | 47,21 |  | 424 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 148,62 |  | 28 304 |
| 121 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,294 |  | 0,294 |  |  |  |  | 3 768 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 294,35 |  | 99,52 | 8,99 | 895 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 42,71 |  | 15,70 | 8,99 | 141 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 16,31 |  | 5,99 | 8,99 | 54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 033,82 |  | 303,94 | 8,99 | 2 732 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 13,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 370,88 |  | 419,16 |  | 3 768 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 105,51 |  | 949 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 118,17 |  | 1 063 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 68,58 |  | 617 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 605,91 |  | 5 448 |
| 122 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,294 |  | 0,294 |  |  |  |  | 59 936 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 2 545,44 |  | 860,61 | 8,99 | 7 737 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 21,03 |  | 7,73 | 8,99 | 69 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 15,62 |  | 5,74 | 8,99 | 52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 723,27 |  | 5 798,64 | 8,99 | 52 130 |
|  | ТССЦ 101-9732 | Грунтовка | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00294 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 104,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 289,74 |  | 6 666,98 |  | 59 936 |
| 122.1 | ТССЦ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | - 102 |  | -29,988 | 146,77 |  | -4 401,34 | 8,99 | -39 568 |
| 122.2 | ТССЦ 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102 |  | 29,988 | 127,53 |  | 3 824,37 | 8,99 | 34 381 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 866,35 |  | 7 789 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР | % | 112 |  | 112 |  |  | 970,31 |  | 8 724 |
|  | Пр/774-011.0 | СП | % | 65 |  | 65 |  |  | 563,13 |  | 5 063 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 623,45 |  | 68 536 |
| 123 | ТЕРр 53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,159 |  | 0,159 |  |  |  |  | 191 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 87,08 |  | 13,85 | 8,99 | 125 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 46,23 |  | 7,35 | 8,99 | 66 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 |  | 0,92 | 8,99 | 8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 |  | 0,14946 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,30 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,45 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 133,31 |  | 21,20 |  | 191 |
| 123.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 |  | 0,14946 |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,77 |  | 133 |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 13,59 |  | 122 |
|  | Пр/774-087.0 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 7,68 |  | 69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 42,47 |  | 382 |
| 124 | ТЕР 10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,159 |  | 0,159 |  |  |  |  | 11 999 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 876,53 |  | 160,27 | 8,99 | 1 441 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 40,71 |  | 8,09 | 8,99 | 73 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 335,50 |  | 1 166,34 | 8,99 | 10 485 |
|  | ТССЦ 104-9016 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 103 |  | 16,377 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 103,00 | 1,15 | 18,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 252,74 |  | 1 334,70 |  | 11 999 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 160,27 |  | 1 441 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 173,09 |  | 1 556 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 88,15 |  | 793 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 595,94 |  | 14 348 |
| 125 | ТЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9256 |  | 0,9256 |  |  |  |  | 4 452 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 106,95 |  | 113,84 | 8,99 | 1 023 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2,94 |  | 3,40 | 8,99 | 31 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,13 |  | 0,15 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 408,42 |  | 378,03 | 8,99 | 3 398 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,15 | 12,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,31 |  | 495,27 |  | 4 452 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 113,99 |  | 1 024 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 113,99 |  | 1 024 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 55,86 |  | 502 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 665,12 |  | 5 978 |
| 126 | ТЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9256 |  | 0,9256 |  |  |  |  | 17 095 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 560,63 |  | 596,76 | 8,99 | 5 365 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 18,39 |  | 21,28 | 8,99 | 191 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,32 |  | 0,37 | 8,99 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 386,70 |  | 1 283,53 | 8,99 | 11 539 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 68,37 | 1,15 | 72,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 965,72 |  | 1 901,57 |  | 17 095 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 597,13 |  | 5 368 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 597,13 |  | 5 368 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 292,59 |  | 2 630 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 791,29 |  | 25 093 |
| 127 | ТЕР 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 92,56 |  | 92,56 |  |  |  |  | 6 880 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 7,19 |  | 765,33 | 8,99 | 6 880 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,90 | 1,15 | 95,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7,19 |  | 765,33 |  | 6 880 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 765,33 |  | 6 880 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 |  | 94 |  |  | 719,41 |  | 6 467 |
|  | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 390,32 |  | 3 509 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 875,06 |  | 16 856 |
| 128 | ТЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,115 |  | 0,115 |  |  |  |  | 4 301 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 169,31 |  | 22,39 | 8,99 | 201 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 14,41 |  | 2,07 | 8,99 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,51 |  | 0,07 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 946,92 |  | 453,90 | 8,99 | 4 081 |
|  | ТССЦ 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,19 | 1,15 | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 130,64 |  | 478,36 |  | 4 301 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,46 |  | 202 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 |  | 108 |  |  | 24,26 |  | 218 |
|  | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 |  | 55 |  |  | 12,35 |  | 111 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 514,97 |  | 4 630 |
| 129 | ТССЦ 101-2905 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 11,5 |  | 11,5 | 157,68 |  | 1 813,32 | 8,99 | 16 302 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 813,32 |  | 16 302 |
| 130 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,294 |  | 0,294 |  |  |  |  | 18 293 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 903,70 |  | 305,54 | 8,99 | 2 747 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 437,16 |  | 160,66 | 8,99 | 1 444 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 9,76 |  | 3,59 | 8,99 | 32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 1 568,61 | 8,99 | 14 102 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 34,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 676,26 |  | 2 034,81 |  | 18 293 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 309,13 |  | 2 779 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 309,13 |  | 2 779 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  | 151,47 |  | 1 362 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 495,41 |  | 22 434 |
| 131 | ТЕРр 67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 551 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 16,41 | 8,99 | 148 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 560,00 |  | 44,80 | 8,99 | 403 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 1,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 765,09 |  | 61,21 |  | 551 |
| 131.1 | ТССЦ 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | - 100 |  | -8 | 5,60 |  | -44,80 | 8,99 | - 403 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  | 148 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 14,93 |  | 135 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 7,88 |  | 71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39,22 |  | 354 |
| 132 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  | 149 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 205,09 |  | 4,10 | 8,99 | 37 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 622,00 |  | 12,44 | 8,99 | 112 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,10 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,09 |  | 16,54 |  | 149 |
| 132.1 | ТССЦ 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | - 100 |  | -2 | 6,22 |  | -12,44 | 8,99 | - 112 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  | 37 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 3,73 |  | 34 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,97 |  | 18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,80 |  | 89 |
| 133 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 2 439 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 803,68 |  | 32,15 | 8,99 | 289 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,04 | 8,99 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,02 | 8,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 978,00 |  | 239,12 | 8,99 | 2 150 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 89,10 |  | 3,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 782,58 |  | 271,31 |  | 2 439 |
| 133.1 | ТССЦ 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | - 100 |  | -4 | 59,78 |  | - 239,12 | 8,99 | -2 150 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,17 |  | 289 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 29,27 |  | 263 |
|  | Пр/774-101.0 | СП | % | 48 |  | 48 |  |  | 15,44 |  | 139 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,90 |  | 691 |
| 134 | ТССЦ 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | шт. | 4 |  | 4 | 19,18 |  | 76,72 | 8,99 | 690 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,72 |  | 690 |
| 135 | ТССЦ 509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |  | 2 | 9,49 |  | 18,98 | 8,99 | 171 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  | 171 |
| 136 | ТССЦ 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 4 |  | 4 | 120,38 |  | 481,52 | 8,99 | 4 329 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 481,52 |  | 4 329 |
| 137 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  | 1 399 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 89,48 |  | 75,16 | 8,99 | 676 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 58,22 |  | 48,90 | 8,99 | 440 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,57 |  | 2,16 | 8,99 | 19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,44 |  | 31,45 | 8,99 | 283 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,92 |  | 8,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,20 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 185,14 |  | 155,51 |  | 1 399 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 77,32 |  | 695 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 75,00 |  | 674 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 39,43 |  | 354 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 269,94 |  | 2 427 |
| 138 | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  | 1 720 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 145,31 |  | 122,06 | 8,99 | 1 097 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 31,07 |  | 26,10 | 8,99 | 235 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,11 | 8,99 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,34 |  | 43,13 | 8,99 | 388 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 |  | 13,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 227,72 |  | 191,29 |  | 1 720 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 122,17 |  | 1 098 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  | 118,50 |  | 1 065 |
|  | Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  | 62,31 |  | 560 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 372,10 |  | 3 345 |
| 139 | ТССЦ 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,026 |  | 0,026 | 3 036,70 |  | 78,95 | 8,99 | 710 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,95 |  | 710 |
| 140 | ТССЦ 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,068 |  | 0,068 | 4 814,01 |  | 327,35 | 8,99 | 2 943 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 327,35 |  | 2 943 |
| 141 | ТССЦ 509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 84 |  | 84 | 1,28 |  | 107,52 | 8,99 | 967 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107,52 |  | 967 |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | |  | 182 126,30 |  | 1 637 312 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | |  | 15 552,32 |  | 139 813 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | |  | 3 709,08 |  | 33 345 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | |  | 162 864,90 |  | 1 464 154 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | |  | 15 873,03 |  | 142 693 |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | |  | 16 572,96 |  | 148 988 |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | |  | 9 105,97 |  | 81 859 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  | 207 805,23 |  | 1 868 159 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | НДС | | | | | |  |  | 20 | 373 631,80 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС | | | | | |  |  |  | 2 241 790,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
|  | | |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |