**УТВЕРЖДАЮ**

Директор АО «Социальная сфера-М»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** */Камолина Н.А./*

подпись расшифровка подписи

**«\_\_\_»** ноября2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

По лоту **«Поставка холодильного оборудования»**

для нужд АО «Социальная сфера-М»

**Начальная (максимальная) цена договора**: 165 000,00 в т.ч. НДС

**Место поставки:** Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

**Условия поставки:** Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования.

**Срок поставки**: в течении 20 рабочих дней с момента заключения договора.

**Сроки оплаты**: оплата за поставленное оборудование осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки оборудования в полном объеме, на основании счета-фактуры и документов, подтверждающих соответствие поставленного оборудования установленным требованиям.

**Требования к продукции:**Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты при транспортировке и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида. Поставляемое оборудование должно быть новым (2021 года выпуска). Не допускается поставка оборудования, находящегося на консервации. Иметь сертификат соответствия систем ГОСТ Р (декларация соответствия), паспорта качества, гарантийное обслуживание.

**Рассмотрение аналогов:** Да, эквивалент или превосходящие по качеству.

**Гарантийный срок:** не менее сроков определенных заводом изготовителем.

**Наименование закупаемого оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Технические параметры |
| 1 | **Холодильный шкаф POLAIR CM107-S (либо аналог)** | шт. | 1 | * Температурный режим – от 0 до +5 * Тип температурного режима – среднетемпературный; * Объем, л. – 700 * Тип охлаждения – динамический * Холодильный агрегат – встроенный * Расположение агрегата - верхнее. * Длина, ширина, высота мм. – 697х895х1960 |
| 2 | **Морозильный ларь Снеж МЛК-700 (либо аналог)** | шт. | 1 | * Температурный режим – от -18 до -25 * Тип температурного режима – низкотемпературный; * Объем, л. – 540 * Тип охлаждения – статическое * Холодильный агрегат – встроенный * Крышка – глухая. * Длина, ширина, высота мм. – 1800х680х860 |

.